目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	33

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	54

四、主要环境影响和保护措施	62

五、环境保护措施监督检查清单	90

六、结论	93

附图	96

附件	96

一、建设项目基本情况

建设项目名称	昆山信强金属工业有限公司金属制品加工技改项目
项目代码	2203-320562-89-01-557187
建设单位联系人	邓玉华	联系方式	15051786067
建设地点	江苏省（自治区）苏州市昆山县（区）经济技术开发区镇乡（街道）大同路12号（具体地址）
地理坐标	（121度1分34.993秒，31度21分12.725秒）
国民经济行业类别	C3393其他未列明金属制品制造	建设项目行业类别	三十、金属制品业-68铸造及其他金属制品制造339
建设性质	新建（迁建） 改建 扩建 技术改造	建设项目申报情形	首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目
项目审批（核准/备案）部门（选填）	江苏昆山经济技术经济技术开发区管理委员会	项目审批（核准/备案）文号（选填）	昆开备〔2025〕1号
总投资（万元）	30	环保投资（万元）	28.5
环保投资占比（%）	95	施工工期	3个月
是否开工建设	否 是：	用地（用海） 面积（m2）	0（技改项目不新增租赁面积）
专项评价设置情况	对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》专项评价设置原则表，详见1-1： 表1-1专项评价设置原则表 专项评价的类别 专项评价设置原则表 本项目不涉及 大气 排放废气含有毒有害污染物①、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标②的建设项目 项目不涉及 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 项目生产废水处理后全部回用不外排 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量③的建设项目 项目风险物质最大储存量未超过临界量 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 不涉及 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 不涉及 注：①废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物） ②环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域 ③临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C 由上表可知，本项目无须设置专项评价。
规划情况	1、规划名称：《昆山市城市总体规划》（2017-2035） 规划审批机关：江苏省人民政府 规划审批文号及审批时间：苏政复〔2018〕49号，2018年7月10日 2、经济技术开发区规划：《昆山经济技术经济技术开发区总体规划（2013-2030）》 3、控制性详细规划：《昆山市B09规划编制单元控制性详细规划》 审批机关：昆山市人民政府 审批文件及批复：昆政复〔2020〕17号
规划环境影响评价情况	1、规划名称：《昆山经济技术经济技术开发区总体规划（2013-2030年）环境影响跟踪评价报告书》 2、审查机关：江苏省生态环境厅 3、审查文件名称及文号：关于《昆山经济技术经济技术开发区总体规划（2013-2030年）环境影响跟踪评价报告书》的审核意见、苏环审[2023]27号、2023年4月7日
规划及规划环境影响评价符合性分析	1、与区域规划相符性分析 本项目位于昆山经济技术开发区大同路12号，利用现有已租赁厂房进行生产，不进行厂房建设，根据《昆山市城市总体规划（2017-2035年）》、《昆山经济技术经济技术开发区总体规划（2013-2030）》及《昆山市B09规划编制单元控制性详细规划》，项目所在地用地性质为工业用地，选址合理。 2、与《昆山市城市总体规划（2017-2035）》规划相符性分析 昆山的发展定位为，从制造业强市发展成为功能综合的现代化大城市，成为上海的卫星城、苏州的重要板块。从市域空间结构来说，本项目所在地属于昆山市城市总体规划中的城市集中建设区，项目所在地为规划的工业用地。昆山市整合形成6个工业集中区和5个工业集中点，作为制造业发展的主要集聚空间，发展既有主导产业和新兴支柱产业，重点突出科创驱动，推动现状工业转型升级。 本项目位于昆山市现有的集中工业区—昆山经济技术经济技术开发区，且项目所在地用地性质为工业用地，周边无风景名胜区、自然保护区、文物保护单位、饮用水源地等环境敏感保护目标。因此，本项目的选址符合总体规划的要求，与当地规划兼容。 3、与规划环评结论及审查意见相符性分析 建设项目与昆山经济技术经济技术开发区总体规划（2013-2030）环境影响跟踪评价报告书审查意见相符性见表1-2。 表1-2与昆山经济技术经济技术开发区总体规划（2013-2030）环境影响跟踪评价报告书审查意见相符性分析对照表 序号 审查意见 本项目 相符性分析 1 经济技术开发区位于太湖流域三级保护区，规划范围与昆山市省级生态公益林和夏驾河、大直江重要湿地存在空间重叠，区内及周边敏感目标分布密集，区域生态环境敏感。区域二氧化氮及臭氧超标，环境质量持续改善压力较大。规划实施以来经济技术开发区二类工业用地增加较快，已突破规划规模，氯化氢、硫酸雾等特征污染物排放量超出原规划预测总量，工业废水集中处理率未达上一轮规划环评要求，工居混杂现象仍然存在。因此，经济技术开发区应依据《报告书》和审核意见，进一步优化开发建设时序、规模，强化各项环境保护对策和风险防范措施，落实废水、废气以及特征污染物排放总量控制要求，有效预防和减缓《规划》后续实施可能带来的不良环境影响 本项目位于规划工业区，不在生态管控区内，项目选址符合区域空间管控要求。 相符 2 《审查意见》要求：深入贯彻落实习近平生态文明思想，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持生态优先、绿色转型、高效集约，以生态保护和环境质量改善为目标，进一步优化发展规模、产业结构、用地布局。做好与国土空间规划和生态环境分区管控体系的协调衔接，强化空间管控，降低区域环境风险，统筹推进经济技术开发区高质量发展和生态环境持续改善。 本项目建设符合产业政策、符合用地规划和生态空间管控的要求。 相符 3 严格空间管控，优化空间布局。严格执行《太湖流域管理条例》《江苏省太湖水污染防治条例》《关于加强全省化工园区化工集中区外化工生产企业规范化管理的通知》等政策文件要求。严格落实生态空间管控要求，不得在夏驾河、大直江重要湿地及昆山市省级生态公益林等生态空间管控区内开展有损主导生态功能的开发建设活动，经济技术开发区内基本农田、水域及绿地在规划期内禁止开发利用。落实《报告书》提出的现有生态环境问题整改措施，加快中央商贸区、蓬朗老镇区等片区“退二进三”进程，推动不符合规划用地性质的企业限期退出或转型，强化工业企业退出和产业升级过程中的污染防治。强化经济技术开发区生态隔离带建设，加强工业区与居住区生活空间的防护，确保经济技术开发区产业布局与生态环境保护、人居环境安全相协调。 本项目符合《太湖流域管理条例》《江苏省太湖水污染防治条例》《江苏省国家级生态保护红线规划》《江苏省生态空间管控区域规划》相关要求。 相符 4 严守环境质量底线，实施污染物排放限值限量管理。根据国家和江苏省关于大气、水、土壤污染防治、区域生态环境分区管控、工业园区（集中区）污染物排放限值限量管理相关要求，建立以环境质量为核心的污染物总量控制管理体系，推进主要污染物排放浓度和总量“双管控”。落实《报告书》提出的挥发性有机物和酸雾气体减排措施，加强无组织废气收集和治理，持续推进臭氧和细颗粒物（PM10）协同治理，确保区域环境质量持续改善。2025年，经济技术开发区环境空气PM2.5年均浓度应达到30微克/立方米，吴淞江、青阳港、夏驾河应稳定达到Ⅲ类水质标准，太仓塘等应稳定达到Ⅳ类水质标准。 本项目采取有效措施削减排放，污染物总量指标在昆山经济技术开发区内平衡。根据环境影响分析结果，项目建设对周围环境的影响不会降低环境功能区要求。 相符 5 加强源头治理，协同推进减污降碳。落实《报告书》提出的生态环境准入清单，严格限制与主导产业不相关且排污负荷大的项目入区，执行最严格的废水、废气排放控制要求。强化企业特征污染物排放控制、高效治理设施建设以及精细化管控要求。引进项目的生产工艺、设备，以及单位产品能耗、污染物排放和资源利用效率等均应达到同行业国际先进水平。制定并实施清洁生产改造计划，全面提升现有企业清洁生产水平。根据国家和地方碳减排、碳达峰行动方案和路径要求，推进经济技术开发区绿色低碳转型发展，实现减污降碳协同增效目标。 本项目与昆山经济技术经济技术开发区生态环境准入清单相符，不属于限制类项目。本项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率能够达到同行业国际先进水平。 相符 6 完善环境基础设施建设，提高基础设施运行效能。加快推进经济技术开发区工业污水处理厂及琨澄光电污水处理厂四期工程建设，推动南亚加工丝（昆山）有限公司等24家直排企业接管，确保经济技术开发区废水全收集、全处理。强化工业废水与生活污水分类收集、分质处理，2024年底前实现应分尽分。积极推进经济技术开发区中水回用工程，提高中水回用率，鼓励区内企业采取有效节水措施，提高水资源利用效率。积极推进供热管网建设，依托江苏华电昆山热电有限公司和南亚热电（昆山）有限公司实施集中供热。加强经济技术开发区固体废物减量化、资源化、无害化处理，一般工业固废、危险废物应依法依规收集、处理处置，做到“就地分类收集、就近转移处置” 本项目无蒸汽和供热需求，无工业废水排放。固体废弃物委托有资质单位集中处理。厂区采用雨污分流，生活污水可接入区域污水处理厂集中处理。 相符 7 建立健全环境监测监控体系。开展包括环境空气、地表水、地下水、土壤、底泥等环境要素的长期跟踪监测与管理。结合区域跟踪监测情况，动态调整经济技术开发区开发建设规模和时序进度，优化生态环境保护措施，确保区域环境质量不恶化。严格落实污染物排放限值限量管理要求，完善经济技术开发区监测监控体系建设，提高园区生态环境管理信息化水平。指导区内企业规范安装在线监测设备并联网，推进区内排污许可重点管理单位自动监测全覆盖；暂不具备安装在线监测设备条件的企业，应做好委托监测工作。 昆山经济技术开发区已建立环境监测监控体系，定期委托监测公司开展环境空气、地表水、地下水、土壤、底泥等环境要素的长期跟踪监测。经济技术开发区已按照监测建设方案，建设并实施区域内监测监控体系建设，提高园区生态环境管理信息化水平。 本项目不涉及自动监测，根据《排污单位自行监测技术指南》及环评要求委托第三方定期对厂内进行监测。 相符 8 健全环境风险防控体系，提升环境应急能力。完善经济技术开发区三级环境防控体系建设，确保事故废水不进入外环境。加强环境风险防控基础设施配置，配备充足的应急装备物资和应急救援队伍，提升经济技术开发区环境防控体系建设水平。健全环境风险评估和应急预案制度，完善环境应急响应联动机制，定期开展环境应急演练。建立突发环境事件隐患排查长效机制，定期排查突发环境事件隐患，建立隐患清单并督促整改到位，保障区域环境安全。 项目建成后，由建设单位针对生产实际情况，根据《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》编制突发环境事件应急预案并进行备案。 相符 9 经济技术开发区须结合现状产业结构及布局，从生态环境保护角度进一步论证发展定位、发展方向及发展目标，尽快组织编制新一轮总体规划并开展规划环境影响评价工作 正在进行。 相符 同时，昆山经济技术经济技术开发区设置了生态环境准入清单，项目与准入清单相符性分析如下： 表1-3昆山经济技术经济技术开发区生态环境准入清单 项目 准入内容 相符性分析 相符性 产业准入 1、禁止引入《产业结构调整指导目录》中的淘汰类项目、《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额》中的淘汰(或禁止)类项目、《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2024年版)》中的禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。 2、除化工重点监测点企业外，禁止新建、扩建化工项目，只允许在原有生产产品种类不变、产能规模不变、排放总量不增加的前提下进行安全隐患改造和节能环保设施改造。 3、电子信息产业：禁止引进纯电镀项目。 4、装备制造及精密机械：禁止引进纯电镀、酸洗等表面处理项目。 本项目符合国家及地方相关产业政策要求，项目不属于化工项目，无电镀、酸洗等工艺。 符合 空间布局约束 1、园区规划水域面积873.09公顷，生态绿地1215.88公顷，禁止与环境保护等基础设施功能无关的建设活动。 2、经济技术开发区内永久基本农田3.6平方千米，实行严格保护，禁止开发利用。 3、夏驾河、大直江重要湿地及昆山市省级生态公益林严格落实生态空间管控要求，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动。 本项目符合主体功能定位的各类开发活动。 符合 污染物排放管控 1、环境质量：①大气环境质量：2025年PM2s≤30微克/立方米，二氧化氮≤35微克/立方米，臭氧≤155微克/立方米，其余指标达到《环境空气质量标准》二级标准、《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)附录D其他污染物空气质量浓度参考限值等。②2025年，娄江、太仓塘(浏河)、小虞河、郭石塘、郎士浦达到IV类水质标准，吴淞江、青阳港、夏驾河达到Ⅲ类水质标准。③声环境达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)各功能区要求。④建设用地土壤达到《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)筛选值中的第一类、第二类用地标准、农用地土壤达到《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB15618-2018)风险筛选值要求。 2、总量控制：①2030年经济技术开发区大气污染物排放量：二氧化硫小于300.16吨/年，氮氧化物小于852.58吨/年，烟粉尘排放量小于243.15吨/年，VOCs排放量小于747.02吨/年，氯化氢小于43.43吨/年，硫酸雾小于54.76吨/年，氟化氢小于0.507吨/年，氨小于8.162吨/年.②2030年经济技术开发区水污染物排放量：化学需氧量小于3051.96吨/年，氨氮小于152.59吨/年，总磷小于30.53吨/年，总氮小于1017.32吨/年，石油类小于101.73吨/年。 3、其他要求：①新建排放二氧化硫、氮氧化物、烟(粉)尘、挥发性有机物的项目，实行现役源2倍削减量替代。②严格落实《江苏省太湖水污染防治条例》要求，新建、改建、扩建排放含磷、氮等污染物的战略性新兴产业项目和改建印染项目，以及排放含磷、氮等污染物的现有企业在不增加产能的前提下实施提升环保标准的技术改造项目，应当符合国家产业政策和水环境综合治理要求，在实现国家和省减排目标的基础上，实施区域磷、氮等重点水污染物年排放总量减量替代。 本项目满足要求。 符合 环境风险管控 完善：“企业-公共管网-区内水体”三级环境防控体系建设，完善事故应急救援体系，加强应急队伍建设、应急物资装备储备，编制突发环境事件应急预案，定期开展演练。2、禁止引入不能满足环评测算出的环境防护距离，或环评事故风险防范和应急措施难以落实到位的项目。3、园区内部的功能布局应充分考虑风险源对区内及周边环境的影响，储罐区应远离居民集中区、人群聚集的办公楼、周边村庄及河流，且应在园区的下风向布局，以减少对其他项目的影响；经济技术开发区内不同企业风险源之间应尽量远离，防止其中某一风险源发生风险事故引起其他风险源爆发带来的连锁反应，减少风险事故发生的范围。4、做好罐区防护与警示标识，罐区按相关要求设置围堰、围护栏杆区，设置危险区、安全区，采取红线、黄线和安全线进行区分；落实《储罐区防火设计规范》的有关规定，在原料罐区、中间罐区、成品罐区应设置防火堤和防火隔堤，远离火种、热源，并设置防日晒的固定式冷却水喷雾系统。5、加强废水泄漏事故安全风险防范，尽量增加可能发生液体泄漏或者火灾事故的罐区围堰面积，尽可能将罐区事故下产生的废水控制在罐区围堰内，降低事故状态下废水转移、输送风险，合理设置应急事故池。根据污水产生、排放、存放特点，划分污染防治区，提出和落实不同区域防渗方案，企业内部重点做好生产装置区、罐区、废水事故池及输水管道的防渗工作。 1、项目厂区内具备相应的环境风险防控措施，企业需编制突发环境事件应急预案，后续将加强环境风险防控能力，定期组织演练和培训；2、项目不设置环境防护距离，事故风险防范和应急措施能够落实；3、项目周边主要是工厂；4、项目不涉及储罐；5、项目废水处理站设置围堰和防渗漏措施，满足泄漏管控要求。 符合 资源开发利用要求 1、经济技术开发区土地资源总量上线11500公顷，其中城市建设用地上线9000公顷。2、经济技术开发区用水总量上线7500万吨/年，水资源利用上线单位工业增加值新鲜水耗4吨/万元。3、规划能源主要利用电能、天然气等清洁能源，视发展需求由市场配置供应，单位工业增加值综合能耗不高于0.18吨标煤/万元。 项目租用已建厂房生产，不新增用地，项目主要能源为电能，单位工业增加值综合能耗为0.006吨标煤/万元。 符合 综上，项目建设与区域规划及规划环评要求是相符的，也符合经济技术开发区设置的生态环境准入清单相关要求，不属于禁止建设的项目。
其他符合性分析	1、与产业政策的相符性 建设项目为金属制品加工项目，经查：不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类、限制类和淘汰类；也不属于《苏州市产业发展导向目录(2007年本)》鼓励类、限制类、禁止类和淘汰类之列，为允许类。 项目建设与《市政府关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的实施意见》（苏府[2022]51号）不违背，项目不属于《苏州市“十四五”淘汰落后产能工作实施方案》文件中重点行业。项目不属于《江苏省太湖流域禁止和限制的产业产品目录（2024年本）》限制类、淘汰类、禁止类项目。 因此，项目的建设符合国家和地方产业政策。 2、与《太湖流域管理条例（2011年）》及《江苏省太湖水污染防治条例（2021修正）》的相符性分析 ①与《江苏省太湖水污染防治条例（2021修正）》相符性 根据《江苏省太湖水污染防治条例（2021修正）》第四十三条，在太湖一、二、三级保护区内禁止下列行为： （一）新建、改建、搬迁化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外； （二）销售、使用含磷洗涤用品； （三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物； （四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等； （五）使用农药等有毒物毒杀水生生物； （六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾； （七）围湖造地； （八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动； （九）法律、法规禁止的其他行为。 根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》苏政办发[2012]221号文，建设项目位于太湖流域三级保护区，不属于上述禁止建设项目，本项目运营过程中无生产废水排放（冷却废水全部回用不外排，石蜡回收设备蒸汽冷凝水进污水处理站处理，处理后回用至冷却塔后用于打孔工序），不新增生活污水排放，企业现有生活污水纳管进入昆山经济技术开发区琨澄光电水质净化有限公司（原蓬朗污水处理厂）处理，因此项目建设与《江苏省太湖水污染防治条例》(2021年修订)相关要求不违背。 ②与《太湖流域管理条例（2011年）》相符性 根据《太湖流域管理条例（2011年）》： 第八条：禁止在太湖流域饮用水水源保护区内设置排污口、有毒有害物品仓库以及垃圾场；已经设置的，当地县级人民政府应当责令拆除或者关闭。 第二十八条禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。 第二十九条新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）新建、技改化工、医药生产项目；（二）新建、技改污水集中处理设施排污口以外的排污口；（三）扩大水产养殖规模。 第三十条太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；（二）设置水上餐饮经营设施；（三）新建、技改高尔夫球场；（四）新建、技改畜禽养殖场；（五）新建、技改向水体排放污染物的建设项目；（六）本条例第二十九条规定的行为。 已经设置前款第一项、第二项规定设施的，当地县级人民政府应当责令拆除或者关闭。 第三十四条：太湖流域县级以上地方人民政府应当合理规划建设公共污水管网和污水集中处理设施，实现雨水、污水分流。自本条例施行之日起5年内，太湖流域县级以上地方人民政府所在城镇和重点建制镇的生活污水应当全部纳入公共污水管网并经污水集中处理设施处理。 项目所在地位于太湖三级保护区，不在太湖饮用水水源保护区内，项目的建设不会对水源地造成影响，本项目运营过程中无生产废水排放（冷却废水处理后全部回用不外排），石蜡回收设备蒸汽冷凝水进污水处理站处理，处理后回用至冷却塔后用于打孔工序，不新增生活污水排放，企业现有生活污水接管至昆山经济技术开发区琨澄光电水质净化有限公司集中处理，固废得到妥善处置，因此，本项目的建设与《太湖流域管理条例》的相关规定是相符的。 3、与挥发性有机物相关文件的相符性分析 表1-4与挥发性有机物相关文件相符性分析 文件名称 相关要求 项目建设情况 《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》（省政府令第119号） 十：生产、进口、销售、使用含有挥发性有机物的原料和产品，其挥发性有机物含量应当符合相应的限值标准。 十三：新建、改建、搬迁排放挥发性有机物的建设项目，应当依法进行环境影响评价。新增挥发性有机物排放总量指标的不足部分，可以依照有关规定通过排污权交易取得。 十五：排放挥发性有机物的生产经营者应当履行防治挥发性有机物污染的义务，根据国家和省相关标准以及防治技术指南，采用挥发性有机物污染控制技术，规范操作规程，组织生产经营管理，确保挥发性有机物的排放符合相应的排放标准。 二十一：产生挥发性有机物废气的生产经营活动应当在密闭空间或者密闭设备中进行。生产场所、生产设备应当按照环境保护和安全生产等要求设计、安装和有效运行挥发性有机物回收或者净化设施；固体废物、废水、废气处理系统产生的废气应当收集和处理；含有挥发性 有机物的物料应当密闭储存、运输、装卸，禁止敞口和露天放置。 无法在密闭空间进行的生产经营活动应当采取有效措施，减少挥发性有机物排放量。 本项目为排放挥发性有机物的项目，目前正在进行环境影响评价。原箱式炉仅为热处理，现新增模壳焙烧功能，砂模烧结成型，壳体内外表面残留的蜡受热挥发形成废气，项目运营过程中产生的废气均通过有效收集处理后排放，排放符合相关要求，操作人员均接受专业培训和管理，符合相关要求。 《关于印发<2020年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》（环大气[2020]33号） 严格落实国家和地方产品VOCs含量限值标准。大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。企业对现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率开展自查，重点关注单一采用光氧化、光催化、低温等离子、一次性活性炭吸附、喷淋吸收等工艺的治理设施。对达不到要求的VOCs收集、治理设施进行更换或升级改造，确保实现达标排放。2020年7月1日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点地区应落实无组织排放特别控制要求。加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋、高效密封储罐、封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式封闭、妥善存放，不得随意丢弃。 本项目不使用含VOCs原辅料，本项目壳体烧结产生的非甲烷总烃收集后经一套喷淋（塔部顶端含除雾装置）+二级活性炭吸附（TA007）处理后通过一根15m高排气筒（DA002）排放，满足排放限值。企业使用一次性活性炭吸附，按工程分析章节计算时间，严格定期更换活性炭，各类危废依托现有危废贮存库暂存后委托有资质单位处置，不外排。符合相关要求。 《省大气办关于印发<江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案>的通知》（苏大气办[2021]2号） 到2021年底，全省初步建立水性等低VOCs含量涂料、油墨、胶黏剂等清洁原料替代机制；完成对35个行业3130家企业的排查建档，督促相关企业实施源头替代及工艺改造；建立全省重点行业清洁原料替代正面清单；以设区市为单位，分别打造不少于10家以上源头替代示范性企业。 禁止建设生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶黏剂等项目。2021年起，全省工业涂装、包装印刷、纺织、木材加工等行业以及涂料、油墨等生产企业的新（改、扩）建项目需满足低（无）VOCs含量限值要求。 本项目不属于使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶黏剂等项目 4、与“三线一单”的相符性 ①与生态保护红线的相符性 根据《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号），距离本项目最近的江苏省国家级生态保护红线区为“江苏天福国家湿地公园”，位于本项目东南侧6.67km处，不在该管控范围内。 根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号），距离本项目最近的生态空间管控区均为“昆山市省级生态公益林”，位于本项目西南侧约1.33km处，不在该管控范围内。 因此，本项目与生态红线区域保护规划相符。 ②与《苏州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（苏环办字〔2020〕313号）、《苏州市2023年度生态环境分区管控动态更新成果》相符性分析、《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》相符性分析。 对照《苏州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（苏环办字〔2020〕313号）、《苏州市2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》文件中“全市共划定环境管控单元477个，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元，实施分类管理”。本项目位于昆山经济技术开发区大同路12号，属于昆山经济技术经济技术开发区（包含昆山综合保税区），为重点管控单元，具体见下表。 表1-6苏州市重点管控单元生态环境准入清单 项目 准入内容 相符性分析 相符性 空间布局约束 （1）园区规划水域面积873.09公顷，生态绿地1215.88公顷，禁止与环境保护等基础设施功能无关的建设活动。 （2）开发区内永久基本农田3.6平方千米，实行严格保护，禁止开发利用。 （3）夏驾河、大直江重要湿地及昆山市省级生态公益林严格落实生态空间管控要求，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动。 （4）产业准入：1、禁止引入《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的淘汰类项目、《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额》中的淘汰（或禁止）类项目、《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021年版）》中的禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。 2、除化工重点监测点企业外，禁止新建、扩建化工项目，只允许在原有生产产品种类不变产能规模不变、排放总量不增加的前提下进行安全隐患改造和节能环保设施改造。 3、电子信息产业：禁止引进纯电镀项目。 4、装备制造及精密机械：禁止引进纯电镀、酸洗等表面处理项目。 本项目符合主体功能定位的各类开发活动。 符合 污染物排放管控 （1）环境质量：①大气环境质量：2025年PM2.5≤30微克/立方米，二氧化氮≤35微克/立方米，臭氧≤155微克/立方米，其余指标达到《环境空气质量标准》二级标准、《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其它污染物空气质量浓度参考限值等。②2025年，娄江、太仓塘（浏河）、小虞河、郭石塘、郎士浦达到IV类水质标准，吴淞江、青阳港、夏驾河达到Ⅲ类水质标准。③声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）各功能区要求。④建设用地土壤达到《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）筛选值中的第一类、第二类用地标准、农用地土壤达到《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）风险筛选值要求。 （2）总量控制：①2030年开发区大气污染物排放量：二氧化硫小于300.16吨/年，氮氧化物小于852.58吨/年，烟粉尘排放量小于243.15吨/年，VOCs排放量小于747.02吨/年，氯化氢小于43.43吨/年，硫酸雾小于54.76吨/年，氟化氢小于0.507吨/年，氨小于8.162吨/年。②2030年开发区水污染物排放量：化学需氧量小于3051.96吨/年，氨氮小于152.59吨/年，总磷小于30.53吨/年，总氮小于1017.32吨/年，石油类小于101.73吨/年。 （3）其他要求：①新建排放二氧化硫、氮氧化物、烟（粉）尘、挥发性有机物的项目，实行现役源2倍削减量替代。②严格落实《江苏省太湖水污染防治条例》要求，新建、改建、扩建排放含磷、氮等污染物的战略性新兴产业项目和改建印染项目，以及排放含磷、氮等污染物的现有企业在不增加产能的前提下实施提升环保标准的技术改造项目，应当符合国家产业政策和水环境综合治理要求，在实现国家和省减排目标的基础上，实施区域磷、氮等重点水污染物年排放总量减量替代。 本项目符合国家及地方相关产业政策要求，项目不属于化工项目，无电镀、酸洗等工艺。 符合 环境风险防控 （1）完善“企业-公共管网-区内水体”三级环境防控体系建设，完善事故应急救援体系，加强应急队伍建设、应急物资装备储备，编制突发环境事件应急预案，定期开展演练。 （2）禁止引入不能满足环评测算出的环境防护距离，或环评事故风险防范和应急措施难以落实到位的项目。 （3）园区内部的功能布局应充分考虑风险源对区内及周边环境的影响，储罐区应远离居民集中区、人群聚集的办公楼、周边村庄及河流，且应在园区的下风向布局，以减少对其它项目的影响；开发区内不同企业风险源之间应尽量远离，防止其中某一风险源发生风险事故引起其它风险源爆发带来的连锁反应，减少风险事故发生的范围。 （4）做好罐区围护与警示标识，罐区按相关要求设置围堰、围护拦杆区，设置危险区、安全区，采取红线、黄线和安全线进行区分；落实《储罐区防火设计规范》的有关规定，在原料罐区、中间罐区、成品罐区应设置防火堤和防火隔堤，远离火种、热源，并设置防日晒的固定式冷却水喷雾系统。 （5）加强废水泄漏事故安全风险防范，尽量增加可能发生液体泄漏或者火灾事故的罐区围堰面积，尽可能将罐区事故下产生的废水控制在罐区围堰内，降低事故状态下废水转移、输送风险，合理设置应急事故池。根据污水产生、排放、存放特点，划分污染防治区，提出和落实不同区域防渗方案，企业内部重点做好生产装置区、罐区、废水事故池及输水管道的防渗工作。 1、项目厂区内具备相应的环境风险防控措施，企业需编制突发环境事件应急预案，后续将加强环境风险防控能力，定期组织演练和培训；2、项目不设置环境防护距离，事故风险防范和应急措施能够落实；3、项目周边主要是工厂；4、项目不涉及储罐；5、项目无生产废水。 产业准入 1、禁止引入《产业结构调整指导目录》中的淘汰类项目、《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额》中的淘汰(或禁止)类项目、《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2024年版)》中的禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。 2、除化工重点监测点企业外，禁止新建、扩建化工项目，只允许在原有生产产品种类不变、产能规模不变、排放总量不增加的前提下进行安全隐患改造和节能环保设施改造。 3、电子信息产业：禁止引进纯电镀项目。 4、装备制造及精密机械：禁止引进纯电镀、酸洗等表面处理项目。 本项目满足要求。 符合 资源开发利用要求 1、经济技术开发区土地资源总量上线11500公顷，其中城市建设用地上线9000公顷。2、经济技术开发区用水总量上线7500万吨/年，水资源利用上线单位工业增加值新鲜水耗4吨/万元。3、规划能源主要利用电能、天然气等清洁能源，视发展需求由市场配置供应，单位工业增加值综合能耗不高于0.18吨标煤/万元。 项目依托现有项目已建厂房生产，不新增用地，项目主要能源为电能，单位工业增加值综合能耗为0.006吨标煤/万元。 符合 表1-7苏州市市域生态环境管控要求表 管控类别 管控要求 本项目 空间布局约束 （1）按照《自然资源部生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发﹝2022﹞142号）、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发﹝2020﹞1号）、《关于进一步加强生态保护红线监督管理的通知》（苏自然函（2023）880号）、《苏州市国土空间总体规划（2021-2023年）》，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，以改善生态环境质量为核心，以保障和维护生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，切实维护生态安全。 （2）全市太湖、阳澄湖保护区执行《江苏省太湖水污染防治条例》、《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》等文件要求。 （3）严格执行《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则》（苏长江办发﹝2022﹞55号）中相关要求。 （4）禁止引进列入《苏州市产业发展导向目录》禁止类、淘汰类的产业。 （1）本项目租赁现有厂房，不新增用地，所在区域用地规划为工业用地。 （2）本项目符合《江苏省太湖水污染防治条例》、《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》等文件要求。 （3）本项目符合《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则》（苏长江办发﹝2022﹞55号）中相关要求。 （4）本项目不属于《苏州市产业发展导向目录》禁止类、淘汰类的产业。 污染物排放管控 （1）坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。 （2）2025年苏州市主要污染物排放量达到省定要求。 （1）本项目污染物总量排放少，且采取了有效措施来减少主要污染物排放总量。 （2）本项目符合相关国家、地方污染物排放标准要求。 环境 风险 防控 （1）强化饮用水水源环境风险管控。县级以上城市全部建成应急水源或双源供水。 （2）落实《苏州市突发环境事件应急预案》。完善市、县级市（区）两级突发环境事件应急响应体系，定期组织演练，提高应急处置能力。 （1）本项目不涉及饮用水水源地。 （2）本项目要建立以开发区突发环境事件应急处置机构为核心，与地方政府和企事业单位应急处置机构联动的应急回应体系，加强应急物资装备储备，编制突发环境事件应急预案，定期开展演练。 资源 开发 效率 要求 （1）2025年苏州市用水总量不得超过103亿立方米。 （2）2025年，苏州市耕地保有量完成国家下达任务。 （3）禁燃区禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。 （1）本项目所使用的能源主要为电能，用电量为5万度/年。 （2）本项目不占用耕地。 （3）技改项目不涉及燃料的使用。 ③与《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）及《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》相符性分析 本项目位于昆山经济技术开发区大同路12号，根据《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发[2020]49号）以及《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》，本项目属于太湖流域、长江流域，为重点区域（流域）。 表1-8太湖流域、长江流域重点管控要求相符性分析 管控类别 管控要求 相符性分析 太湖流域 空间布局约束 1、在太湖流域一、二、三级保护区，禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形除外； 2、在太湖流域一级保护区，禁止新建、扩建向水体排放污染物的建设项目，禁止新建、扩建畜禽养殖场，禁止新建、扩建高尔夫球场、水上游乐等开发项目以及设置水上餐饮经营设施； 3、在太湖流域二级保护区，禁止新建、扩建化工、医药生产项目，禁止新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口。 本项目位于太湖流域三级保护区内，项目行业类别为C3399其他未列明金属制品制造，原有项目冷却塔水循环使用，平常运行时不外排，只在管路检修时作为清下水直接排入市政雨水管网，石蜡回收设备蒸汽冷凝水进污水处理站处理，处理后回用至冷却塔后用于打孔工序，无生产废水排放，无生产废水排放不属于上述禁止的企业和项目，符合要求。 污染物排放管控 1、城镇污水处理厂、纺织工业、化学工业、造纸工业、钢铁工业、电镀工业和食品工业的污水处理设施执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》。 本项目行业类别为C3399其他未列明金属制品制造，不属于上述行业类别。 环境 风险 防控 1、运输剧毒物质、危险化学品的船舶不得进入太湖； 2、禁止向太湖流域水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物； 3、加强太湖流域生态环境风险应急管控，着力提高防控太湖蓝藻水华风险预警和应急处置能力。 本项目不涉及危化品，原辅料均采用汽运，无水运，运营期不会向太湖流域水体排放或倾倒油类及其他废弃物，妥善处置产生的固体废物，符合要求。 资源 开发 效率 要求 1、严格用水定额管理制度，推进取用水规范化管理，科学制定用水定额并动态调整，对超过用水定额标准的企业分类分步先期实施节水改造，鼓励重点用水企业、园区建立智慧用水管理系统。 2、推进新孟河、新沟河、望虞河、走马塘等河道联合调度，科学调控太湖水位。 本项目运营期将全过程贯彻清洁生产、循环经济理念，消耗少量的水资源，不会对区域的水资源配置及调度需要产生不良影响，符合要求。 长江流域 空间 布局 约束 1．始终把长江生态修复放在首位，坚持共抓大保护、不搞大开发，引导长江流域产业转型升级和布局优化调整，实现科学发展、有序发展、高质量发展。 2．加强生态空间保护，禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。 3．禁止在沿江地区新建或扩建化学工业园区，禁止新建或扩建以大宗进口油气资源为原料的石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目；禁止在长江干流和主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。 4．强化港口布局优化，禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015—2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017—2035年）》的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过江干线通道项目。 5．禁止新建独立焦化项目。 本项目不在国家确定的 生态保护红线和永久基 本农田范围内，非3、4、 5所列禁止类项目。 污染 物排 放管 控 1．根据《江苏省长江水污染防治条例》实施污染物总量控制制度。 2．全面加强和规范长江入河排污口管理，有效管控入河污染物排放，形成权责清晰、监控到位、管理规范的长江入河排污口监管体系，加快改善长江水环境质量。 本项目无生产废水排放。 环境 风险 防控 1．防范沿江环境风险。深化沿江石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物处置等重点企业环境风险防控。 2．加强饮用水水源保护。优化水源保护区划定，推动饮用水水源地规范化建设。 本项目不属于石化、化 工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物处置，建设项目完成后，完善厂区环境风 险防控。 资源 利用 效率 要求 禁止在长江干支流岸线管控范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线和重要支流岸线管控范围内新建、改建、扩建尾矿库，但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 本项目不属于新建、扩建化工项目。 ④与环境质量底线相符性 根据《2023年度昆山市环境状况公报》，2023年，全市集中式饮用水水源地水质均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准，达标率为100%，水源地水质保持稳定。全市7条主要河流的水质状况在优~良好之间，娄江河、庙泾河、张家港、七浦塘、杨林塘、急水港水质状况为优，吴淞江为良好。与上年相比，娄江河水质有所改善，其余6条河流水质基本持平。全市3个主要湖泊中，阳澄东湖（昆山境内）水质符合Ⅲ类水标准，综合营养状态指数为47.3，中营养；傀儡湖水质符合Ⅲ类水标准，综合营养状态指数为46.0，中营养；淀山湖（昆山境内）水质符合Ⅳ类水标准，综合营养状态指数为51.9，轻度富营养。我市境内10个国省考断面（吴淞江赵屯、急水港急水港桥（十四五）、千灯浦千灯浦口、朱厍港朱厍港口、张家港巴城湖口、娄江正仪铁路桥、浏河振东渡口、杨林塘青阳北路桥、淀山湖淀山湖中、道褐浦新开泾桥）水质达标率100%，优Ⅲ比例90.0%，优Ⅱ比例为40%。 根据《2023年度昆山市环境状况公报》，昆山市为大气不达标区，不达标因子为O3；根据《苏州市大气环境质量期限达标规划（2019-2024）》，为有效改善全市空气质量，重点开展大力推进能源结构调整，强化重点行业工业烟粉尘污染防治，推进石化、有机化工、表面涂装、包装印刷、人造板制造等重点行业挥发性有机物排查与综合整治，加快推进重点行业环保型涂料、溶剂使用，加强道路和施工扬尘综合整治，加强公交线网优化调整，加强城市公共交通设施建设；加强机动车环保检验工作，完成老旧机动车淘汰任务，严格黄标车通行管理。通过上述措施实现全市空气质量好转。 根据《2023年度昆山市环境状况公报》，2023年，昆山市区域声环境昼间等效声级平均值为53.0分贝，评价等级为“较好”。道路交通声环境昼间等效声级加权平均值为67.5分贝，评价等级为“好”。市区各类声环境功能区昼、夜等效声级均达到相应类别要求。 根据分析：项目淋砂（制壳）颗粒物收集后通过立式除尘器+脉冲滤筒除尘器（TA001）处理后无组织排放；手工打磨颗粒物收集后通过脉冲滤筒除尘器（TA006）处理后无组织排放；焊接颗粒物收集后通过脉冲滤筒除尘器（TA008）处理后无组织排放；浇筑、脱模、切割、修整、抛丸颗粒物收集后通过脉冲滤筒除尘器（TA002）处理后无组织排放；真空熔化颗粒物、非甲烷总烃收集后经一套油烟净化器+粗效滤网+脉冲滤筒除尘（TA005）处理后无组织排放；注蜡、石蜡回收设备有机废气（非甲烷总烃）收集后经一套水喷淋降温+除湿+活性炭吸附（TA003）处理后通过一根25m高排气筒（DA001）排放；壳体烧结非甲烷总烃收集后经一套喷淋（塔部顶端含除雾装置）+二级活性炭吸附（TA007）处理后通过一根15m高排气筒（DA002）排放；车加工切削液挥发有机废气（非甲烷总烃）经收集通过1套“油雾净化器”（TA004）处理后无组织排放；员工生活污水经市政污水管网接管至昆山经济技术开发区琨澄光电水质净化有限公司，原有项目冷却塔水循环使用，平常运行时不外排，只在管路检修时作为清下水直接排入市政雨水管网，石蜡回收设备蒸汽冷凝水进污水处理站处理，处理后回用至冷却塔后用于打孔工序；各类高噪声设备经隔声、减振等措施后，经预测厂界噪声达标；项目产生的固废分类收集、妥善处置，零排放。因此，项目建设后不会导致当地各要素的环境质量降低，因此项目符合所在地环境质量底线的要求。 ⑤与资源利用上线相符性 本项目新增用电量为5万kWh/年，用电由昆山市供电网提供，不新增用水，用电量数值较少，能够满足其供电供水要求。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上限。项目年耗能量折算的标准煤情况见下表1-9。 表1-9项目年耗能量折算的标准煤情况 类别 内容 年耗能量 能源种类 计量 单位 年消耗 实物量 折标 系数 折标准煤量 吨标准煤 电 万千瓦时 5 1.229 6.145 年能源消费总量（吨标准煤） 6.145 耗能工质种类 计量 单位 年消耗 实物量 折标 系数 折标准煤量 吨标准煤 水 万吨 0 1.896 0 年耗能工质总量（吨标准煤） 0 项目年综合能源消费量（吨标准煤） 6.145 单位工业增加值综合能耗（吨标煤/万元） 0.006 注：折标系数参考《综合能耗计算通则》GB/T2589-2020，水的折标系数为1.896tec/万kwh，电的折标系数为1.229tec/万kwh；单位工业增加值综合能耗=总能耗/工业增加值（综合能耗折标煤6.145吨/年，预期投资年末工业增加值1000万元左右（扣除成本后的净增值额））。 本项目位于昆山经济技术开发区内，所使用的能源主要为水、电能，物耗及能耗水平均较低、不会超过资源利用上线。本项目不新增用水，用电由市政供电系统供电，能满足本项目的用电需求。 ⑥与环境准入负面清单相符性 对照《市场准入负面清单（2022年版）》、关于印发《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）江苏省实施细则》的通知，苏长江办发〔2022〕55号、《昆山市产业发展负面清单（试行）》，具体见下表。 表1-10本项目与国家及地方负面清单相符性分析 序号 内容 相符性分析 1 《市场准入负面清单（2022年版）》符合 符合 2 关于印发《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）江苏省实施细则》的通知，苏长江办发〔2022〕55号 符合 3 《市政府办公室关于印发昆山市工业厂房出租管理指导意见的通知》（昆政办发[2020]1号） 符合 其中，本项目与《昆山市产业发展负面清单》相符性分析见下表： 表1-11本项目与《昆山市产业发展负面清单》相符性分析 类别 准入指标 相符性 产业禁止准入 禁止《国家产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2024年版）》等法律法规及政策明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。 本项目不属于《国家产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2024年版）》等法律法规及政策明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。 禁止化工园区外（除重点监测点化工企业外）一切新建、搬迁化工项目。化工园区外化工企业（除重点监测点化工企业外）只允许在原有生产产品种类不变、产能规模不变、排放总量不增加的前提下进行安全隐患改造和节能环保设施改造。禁止设立化工园区内环境基础设施不完善或长期不能稳定运行企业的新改搬迁化工项目。 本项目不属于化工类项目。 禁止在化工园区外新建、改建、搬迁、生产《危险化学品目录》中具有爆炸特性化学品的项目。 本项目不属于新建、改建、搬迁、生产《危险化学品目录》中具有爆炸特性化学品的项目。 禁止《危险化学品名录》所列剧毒化学品、《优先控制化学品名录》所列化学品生产项目。 本项目不属于《危险化学品名录》所列剧毒化学品、《优先控制化学品名录》所列化学品生产项目。 禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目。 本项目周边无化工企业，且未建设不符合安全距离规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目。 禁止尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱新增产能项目。 本项目不属于尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱新增产能项目。 禁止高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药项目，禁止农药、医药和染料中间体化工项目。 本项目不属于高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药项目，也不属于农药、医药和染料中间体化工项目。 禁止不符合行业标准条件的合成氨、对二甲苯、二硫化碳、氟化氢、轮胎等项目。 本项目不属于合成氨、对二甲苯、二硫化碳、氟化氢、轮胎等项目。 禁止在合规园区外新建、搬迁钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目（合规园区指昆山经济技术经济技术开发区、昆山高新技术产业经济技术开发区、昆山综合保税区、江苏昆山花桥经济经济技术开发区、昆山精细材料产业园）。 本项目不属于新建、搬迁钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。 禁止水泥、石灰、沥青、混凝土、湿拌砂浆生产项目。 本项目不属于水泥、石灰、沥青、混凝土、湿拌砂浆生产项目。 禁止平板玻璃产能项目。 本项目不属于平板玻璃产能项目。 禁止化学制浆造纸、制革、酿造项目。 本项目不属于化学制浆造纸、制革、酿造项目。 禁止染料、染料中间体、有机染料、印染助剂生产项目（不包括鼓励类的染料产品和生产工艺）。 本项目不属于染料、染料中间体、有机染料、印染助剂生产项目。 禁止电解铝项目（产能置换项目除外）。 本项目不属于电解铝项目。 禁止含有毒有害氰化物电镀工艺的项目(电镀金、银、铜基合金及予镀铜打底工艺除外)。 本项目不属于含有毒有害氰化物电镀工艺。 禁止互联网数据服务中的大数据库项目（PUE值在1.4以下的云计算数据中心除外）。 本项目不属于互联网数据服务中的大数据库项目。 禁止不可降解的一次性塑料制品项目（范围包括：含有聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、聚苯乙烯（PS）、聚氯乙烯（PVC）、乙烯—醋酸乙烯共聚物（EVA）、对苯二甲酸乙二醇酯（PET）等非生物降解高分子材料的一次性膜、袋类、餐饮具类）。 本项目产品不属于一次性塑料制品项目。 禁止年产7500吨以下的玻璃纤维项目。 本项目不属于年产7500吨以下的玻璃纤维项目。 禁止家具制造项目（利用水性漆工艺除外；使用非溶剂性漆工艺的创意设计家具制造除外）。 本项目不属于家具制造项目。 禁止缫丝、棉、麻、毛纺及一般织造项目。 本项目不属于缫丝、棉、麻、毛纺及一般织造项目。 禁止中低端印刷项目（书、报刊印刷除外；本册印制除外；包装装潢及其他印刷中涉及金融、安全、运行保障等领域且使用非溶剂型油墨和非溶剂型涂料的印刷生产环节除外）。 本项目不属于中低端印刷项目。 禁止黑色金属、有色金属冶炼和压延加工项目。 本项目不属于黑色金属、有色金属冶炼和压延加工项目。 禁止生产、使用产生“三致”物质的项目。 本项目不属于生产、使用产生“三致”物质的项目。 禁止使用油性喷涂（喷漆）工艺和大量使用挥发性有机溶剂的项目。 本项目不属于使用油性喷涂（喷漆）工艺和大量使用挥发性有机溶剂的项目。 禁止产生和排放氮、磷污染物的项目（符合《江苏省太湖水污染防治条例》要求的除外）。 本项目不属于产生和排放氮、磷污染物的项目。 禁止经主管部门会商认定的属于高危行业的项目（金属铸造企业、涉及爆炸性粉尘的企业、涉氨制冷企业）。 本项目不属于经主管部门会商认定的属于高危行业的项目。 禁止其他经产业主管部门会商认定的排量大、耗能高、产能过剩项目。 本项目不属于其他经产业主管部门会商认定的排量大、耗能高、产能过剩项目。 本项目为C3399其他未列明金属制品制造，符合昆山市产业定位，不属于禁止项目类别。 综上所述，本项目符合“三线一单”的相关要求。本项目建设内容均符合上述管理及相关产业政策要求。 与其他大气污染物防止政策的相符性 表1-12本项目与《昆山市产业发展负面清单》相符性分析 分项 管控要求 本项目 相符性 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号） 大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。 本公司产品不属于低 VOCs胶粘剂、涂料。 相符 全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。 本项目含 VOCs物料密闭储存；技改工段废气收集排至VOCs废气系统。 相符 推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废 气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高 VOCs 治理效率。低浓度、大风 量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚 烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。 本项目有机废气采用喷淋（塔部顶端含除雾装置）+二级活性炭吸附处理。 相符 《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》（省政府令第119号） 新建、改建、搬迁排放挥发性有机物的建设项目，应当依法进行环境影响评价。新增挥发性有机物排放总量指标的不足部分，可以依照有关规定通过排污权交易取得。生产场所、生产设备应当按照环境保护和安全生产等要求设计、安装和有效运行挥发性有机物回收或者净化设施；固体废物、废水、废气处理系统产生的废气应当收集和处理；含有挥发性有机物的物料应当密闭储存、运输、装卸，禁止敞口和露天放置。无法在密闭空间进行的生产经营活动应当采取有效措施，减少挥发性有机物排放 量。 本项目依法进行环境影响评价。生产设备应当按照环境保护和安全生产等要求设计、安装和有效运行挥发性有机物净化设施，含有挥发性有机物的物料应当密闭储存、运输、装卸，禁止敞口和露天放置，符合规定。 相符 关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知 1、无组织排放问题突出。VOCs无组织排放控制和相关行业排放标准落实不到位，主要集中在挥发性有机液体储罐、装卸、敞开液面逸散、设备与管线组件泄漏等无组织排放环节。 本项目仓库内不涉及 挥发性有机液体储罐、 装卸、敞开液面逸散，充填口、冷却棚加装废 气收集装置 相符 2、治理设施综合效率低。废气收集率普遍偏低，废气旁路多且无有效监管，部分企业甚至通过旁路偷排直排；部分治理设施低效，运行不规范，许多企业普遍采用低温等离子、光催化、光氧化等低效技术。 本项目充填口采用集气罩收集，采用喷淋（塔部顶端含除雾装置）+二级活性炭吸附处理，处理率约90%。不涉及旁路，不涉及直排。 相符 3、非正常工况排放尚未得到有效控制。部分企业开停工、检维修、设备调试、生产异常等非正常工况VOCs管控不到位，火炬排放未纳入监管范围。 本项目建成后，非正常工况下，立即停工检修。 相符 4、源头控制力度不足。国家产品VOCs含量限值标准全面执行后监管力度有待加大，低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用比例较低。 本项目不新增涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用。 相符 挥发性有机物治理突出问题 排查整治工作要求 1、挥发性有机液体储罐：企业应按照标准要求，根据储存挥发性有机液体的真实蒸气压、储罐容积等进行储罐和浮盘边缘密封方式选型。 本项目不涉及液体储罐。 相符 2、挥发性有机液体装卸：废气处理设施吸附剂应及时再生或更换，冷凝温度以及系统压力、气体流量、装载量等相关参数应满足设计要求。 仓库内不涉及物料拆包，壳体烧结有机废气经收集后处理，根据废气处理实施设计单位提供设计方案，吸附剂、气体流量等均满足设计要求。 相符 3、敞开液面逸散：其他行业根据标准要求检测敞开液面上方VOCs浓度，确定是否采取密闭收集措施。通过采取密闭管道等措施逐步替代地漏、沟、渠、井等敞开式集输方式，减少集水井、含油污水池数量；含油污水应密闭输送并鼓励设置水封，集水井、提升池或无移动部件的含油污水池可通过安装浮动顶盖或整体密闭等方式减少废气排放。池体密闭后保持微负压状态，可采用U型管或密封膜现场检测方法排查池体内部负压情况，密封效果差的加快整治。采用预处理+催化氧化、焚烧等高效处理工艺。低浓度VOCs废气收集处理，确保达标排放。 本项目不涉及敞开液面，物料均完整包装入库。若发生包装桶破损，可利用仓库内设置导流沟等进行收集。充填口采用集气罩收集，壳体烧结采用集气罩收集，采用喷淋（塔部顶端含除雾装置）+二级活性炭吸附处理。 相符 4、泄漏检测与修复：其他行业企业中载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件密封点大于等于2000个的，应开展LDAR工作 本项目不属于此情况。 相符 5、废气收集设施：产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。无尘等级要求车间需设置成正压的，宜建设内层正压、外层微负压的双层整体密闭收集空间。对采用局部收集方式的企业，距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s；推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔间保持微负压。当废气产生点较多、彼此距离较远时，在满足设计规范、风压平衡的基础上，适当分设多套收集系统或中继风机。废 气收集系统的输送管道应密闭、无破损。 仓库物料包装完好，无高VOCs物料储存，日常加强通风。壳体烧结废气采用集气罩收集，采用喷淋（塔部顶端含除雾装置）+二级活性炭吸附处理，通过加强车间密闭，有效加强废气收集。 相符 6、有机废气旁路：对生产系统和治理设施旁路进行系统评估，除保障安全生产必须保留的应急类旁路外，应采取彻底拆除、切断、物理隔离等方式取缔旁路（含生产车间、生产装置建设的直排管线等）。对于确需保留的应急类旁路，企业应向当地生态环境部门报备，在非紧急情况下保持关闭并铅封，通过安装自动监测设备、流量计等方式加强监管，并保存历史记录，开启后应及时向当地生态环境部门报告，做好台账记录；阀门腐蚀、损坏后应及时更换，鼓励选用泄漏率小于0.5%的阀门；建设有中控系统的企业，鼓励在旁路设置感应式阀门，阀门开启状态、开度等信号接入中控系统，历史记录至少保存5年。在保证安全的前提下，鼓励对旁路废气进行处理，防止直排。 企业不涉及有机废气旁路。 相符 7、有机废气治理设施：新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术；对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，宜采用多种技术的组合工艺；除恶臭异味治理外，一般不使用低温等离子、光催化、光氧化等技术。 加强运行维护管理，做到治理设施较生产设备“先启后停”，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运治理设施；及时清理、更换吸附剂、吸收剂、催化剂、蓄热体、过滤棉、灯管、电器元件等治理设施耗材，确保设施能够稳定高效运行；做好生产设备和治理设施启停机时间、检维修情况、治理设施耗材维护更换、处置情况等台账记录；对于VOCs治理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等，应及时清运，属于危险废物的应交有资质的单位处理处置。 本项目技改收集的有机废气属于低浓度、小风量的有机废气，无回收价值，选用喷淋（塔部顶端含除雾装置）+二级活性炭吸附处理，处理率约 90%。废气处理设施产生废活性炭等作为危废，委托有资质单位进行处置。 相符 《挥发性有机物无组织排放控制标 准》 VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 本项目不涉及VOCs物料。 相符 盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。 相符 VOCs物料储罐应密封良好，其中挥发性有机液体储罐应符合5.2条规定。 相符 VOCs物料储库、料仓应满足3.6条对密闭空间的要求。 相符 液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。 粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。对挥发性有机液体进行装载时，应符合6.2条规定。 本项目不涉及VOCs物料。 相符 7.2.1VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。含VOCs产品的使用过程包括但不限于以下作业：a）调配（混合、搅拌等）；b）涂装（喷涂、浸涂、淋涂、辊涂、刷涂、涂布等）；c）印刷（平版、凸版、凹版、 孔版等）；d）粘结（涂胶、热压、复合、贴合等）；e）印染（染色、印花、定型等）；f）干燥（烘干、风干、晾干等）；g）清洗（浸洗、喷洗、淋洗、冲洗、擦洗等）。 企业本次技改新增壳体烧结工艺，对原有生产设备箱式炉两用改造、工艺完善、优化生产线，不新增生产设备、不改变原有工艺及产品产能。 相符 10.1.2VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。 废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行。 相符 废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T16758的规定。采用外部排风罩的，应按GB/T16758、AQ/T4274-2016规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCS无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s（行业相关规范有具体规定的，按相关规定执行） 距排风罩开口面最远 处的VOCs无组织排放位置，风速大于0.3m/s 相符 废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对输送管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过500μmol/mol，亦不应有感观可察觉泄漏。泄漏检测频次、修复与记录的要求按照第8章规定执行。 废气收集系统的输送 管道密闭。企业VOCs 排放主要为工艺无组 织排放，不涉及动静密封点VOCs排放。 相符 表1-13与《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16 号）等相关文件相符性分析 文件 文件要求 企业现有情况 完善要求 《江苏 省固体 废物全 过程环 境监管 工作意 见》（苏 环办 〔2024〕 16 号） 规范 项目 环评 审批 建设项目环评要评价产生的固体废物种类、数量、来源和属性，论述贮存、转移和利用处置方式合规性、合理性，提出切实可行的污染防治对策措施 现有项目分析了 固体废物种类、数 量、来源和属性， 并提出合理的贮 存、处理处置措施 / 所有产物要按照以下五类属性给予明确并规范表述：目标产物（产品、副产品）、鉴别属于产品（符合国家、地方或行业标准）、可定向用于特定用途按产品管理（如符合团体标准）、一般固体废物和危险废物。不得将不符合 GB34330、HJ 1091等标准的产物认定为“再生产品” ，不得出现“中间产物”“再生产物”等不规范表述，严禁以“副产品”名义逃避监管 现有项目产物为 产品、危险废物， 无副产品 / 不能排除危险特性的固体废物，须在环评文件中明确具体鉴别方案，鉴别前按危险废物管理，鉴别后根据结论按一般固废或危险废物管理 不涉及 / 落实 排污 许可 制度 企业要在排污许可管理系统中全面、准确申报工业固体废物产生种类，以及贮存设施和利用处置等相关情况，并对其真实性负责 企业排污许可管 理系统中全面、准 确申报工业固体 废物产生种类，以 及贮存设施和利 用处置等 / 实际产生、转移、贮存和利用处置情况对照项目环评发生变动的，要根据变动情况及时采取重新报批环评、纳入环境保护竣工验收等手续，并及时变更排污许可 无变动 / 规范 贮存 管理 要求 根据《危险废物贮存污染控制标 准》（GB18597-2023），企业可 根据实际情况选择采用危险废物贮存设施或贮存点两类方式进行贮存，符合相应的污染控制标准 已采用危险废物 贮存设施贮存 / 强化 转移 过程 管理 全面落实危险废物转移电子联单制度，实行省内全域扫描“二维码”转移。加强与危险货物道路运输电子运单数据共享。实现运输轨迹可溯可查。危险废物产生单位须依法核实经营单位主体资格和技术能力，直接签订委托合同，并向经营单位提供相关危险废物产生工艺、具体成分，以及是否易燃易爆等信息，违法委托的，应当与造成环境污染和生态破坏的受托方承担连带责任，经营单位须按合同及包装物扫码签收危险废物，签收人、车辆信息等须拍照上传至系统，严禁“空转”二维码。积极推行一般工业 固体废物转移电子联单制度，优先选择环境风险较大的污泥、矿渣等固体废物试行 企业按要求实行 危废转移 / 落实 信息 公开 制度 危险废物环境重点监管单位要在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置设置视频监控并与中控室联网，通过设立公开栏、标志牌等方式，主动公开危险废物产生和利用处置等有关信息 公司属于危险废 物已在环境重点 监管单位，出入 口、设施内部、危 险废物运输车辆 通道等关键位置 设置视频监控并 与中控室联网，标 志牌相关管理人 员暂未更新 / 规范 一般 工业固废 管理 企业需按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部 2021年第 82号公告）要求，建立一般工业固废台账，污泥、矿渣等同时还需在固废管理信息系统申报，电子台账已有内容，不再另外制作纸质台账。各地要对辖区内一般工业固废利用处置需求和能力进行摸排。建立收运处体系。一般工业固废用于矿山采坑回填和生态恢复的，参照《一般工业固体废物用于矿山采坑回填和生态恢复技术规范》（DB15/T2763-2022）执行 企业已按照《一般 工业固体废物管 理台账制定指南（试行）》（生态环境部 2021年第 82号公告）要求， 建立一般工业固 废台账 / 5、与《市政府关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的实施意见》（苏府〔2022〕51号）相符性分析 对照《省政府关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的实施意见》（苏政发〔2022〕8号）、《市政府关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的实施意见》（苏府[2022]51号），本项目不属于“散乱污”企业；企业应在排放污染物之前按照相关要求办理排污许可手续，做到持证排污、按证排污；技改项目不使用含高VOCs原辅料，项目淋砂（制壳）颗粒物收集后通过立式除尘器+脉冲滤筒除尘器（TA001）处理后无组织排放；手工打磨颗粒物收集后通过脉冲滤筒除尘器（TA006）处理后无组织排放；焊接颗粒物收集后通过脉冲滤筒除尘器（TA008）处理后无组织排放；浇筑、脱模、切割、修整、抛丸颗粒物收集后通过脉冲滤筒除尘器（TA002）处理后无组织排放；真空熔化颗粒物、非甲烷总烃收集后经一套油烟净化器+粗效滤网+脉冲滤筒除尘（TA005）处理后无组织排放；注蜡、石蜡回收设备有机废气（非甲烷总烃）收集后经一套水喷淋降温+除湿+活性炭吸附（TA003）处理后通过一根25m高排气筒（DA001）排放；壳体烧结非甲烷总烃收集后经一套喷淋（塔部顶端含除雾装置）+二级活性炭吸附（TA007）处理后通过一根15m高排气筒（DA002）排放；车加工切削液挥发有机废气（非甲烷总烃）经收集通过1套“油雾净化器”（TA004）处理后无组织排放；建设单位按照法律法规要求，推行危险废物全生命周期监管，确保危险废物合法合规处置；本项目所属行业及所在地区未被列入《关于开展重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点的通知》（环办环评函[2021]346号），环评中无需开展碳排放评价。综上，本项目实施符合《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的实施意见》要求。 6、与《苏州市“十四五”淘汰落后产能工作实施方案》相符性分析 根据《苏州市“十四五”淘汰落后产能工作实施方案》的工作目标：（一）重点行业领域落后产能应退尽退。并在涉及高耗能高排放的企业，加快退出一批低端产能；（二）通过政策引导和市场倒逼，以及开展淘汰落后产能“回头看”一系列整治工作，深入推动我市低质低效企业转型提升一批、关停退出一批。按照省的工作要求，以钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业为重点，进一步完善综合标准体系，实施强制性标准和严格开展常态化执法，加强部门联动和压实属地责任，促使一批能耗、环保、安全、技术达不到标准和生产不合格产品或淘汰产能，依法依规关停退出，环境质量明显改善，技术水平明显提高，产业结构持续优化升级。 本项目不属于《苏州市“十四五”淘汰落后产能工作实施方案》中的重点行业领域。与《苏州市“十四五”淘汰落后产能工作实施方案》相符。 7、结论 综上所述，本项目符合相关产业政策、江苏省生态环境保护法律法规等相关规划要求。

二、建设项目工程分析

建设内容	1、项目基本情况 昆山信强金属工业有限公司成立于2010年，于2018年搬迁至现址昆山经济技术开发区大同路12号，企业经营范围为：金属制品、机械配件、磁性材料的生产加工、销售；自营和代理货物及技术的进出口业务。 因近期经济压力和市场环境变化，企业拟投资30万元购置箱式炉、热处理炉、制壳设备等共计约28台/套。通过对箱式炉新增模壳焙烧功能，对金属制品加工产线进行技改。技改后能有效改善壳体的物化和机械性能。产能不变。原材料均为外购，承诺开工前完善节能、安全环保、消防等相关手续。 遵照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》中的相关规定，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、迁建、改建、扩建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须开展环境影响评价工作。故昆山信强金属工业有限公司委托我单位进行评价工作。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）（生态环境部部令第16号），本项目属于“三十、金属制品业-68铸造及其他金属制品制造339”，应当编制环境影响报告表。为此，项目建设单位特委托我单位对本项目进行环境影响评价。在接受委托之后，我单位组织人员到项目所在地进行了细致的踏勘，并在基础资料的收集下，按照《环境影响评价技术导则》要求，编制了该项目环境影响报告表。 2、项目主体工程 建设项目主体工程及产品方案见表2-1。 表2-1建设项目完成后全厂产品方案表 工程内容 产品名称、规格 年生产能力（/a） 年运行时数（h/a） 技改前 技改后 变化量 生产车间 离心喷头（2.5kg） 12000只 12000只 0 2000 金属制品 100吨 100吨 0 3、原辅材料及主要设备 项目主要原辅材料见表2-2，主要原辅材料理化性质见表2-3，主要设备见表2-4。 表2-2 建设项目原辅材料表 序号 原辅材料 成分 年耗量（/a） 最大储存量 规格及包装方式 来源运输 技改前 技改后 变化量 1 不锈钢 不锈钢 43.6 43.6 0 2 堆存 外购车运 2 毛坯件 钢 61.2 61.2 0 2 箱装 3 石蜡 / 0.1 0.1 0 0.05 25kg袋装 4 硬脂酸 硬脂酸 0.1 0.1 0 0.05 25kg袋装 5 莫来砂/锆英粉 Al2O3、SiO2等 30 30 0 5 25kg袋装 6 硅溶胶 无定形二氧化硅30±1%、水70±1%、氧化钠稳定剂≤0.5% 10 10 0 1 25kg桶装 7 氩气 Ar 200L 6000L +5800L 750L 50L瓶装 8 氮气 N2 1000L 1000L 0 50L 50L瓶装 9 切削液 基础油、添加剂、界面活性剂等 3 3 0 1 桶装 10 润滑油 基础油 3 3 0 1 桶装 11 焊丝 铬、镍和其他合金元素 0 0.1 +0.1 0.01 盒装 12 真空油 基础油 0.5 0.5 0 0.01 桶装 注：项目不涉及化工，氮气利用制氮机制备，制备的氮气储存在制氮机配套的50L钢瓶内以备使用；原环评遗漏氩弧焊机及焊丝使用，本次技改项目完善原辅料和设备。 表2-3 建设项目原辅材料理化性质表 名称 理化性质 燃烧爆炸性 毒性毒理 硬脂酸 白色蜡状透明固体或微黄色蜡状固体，化学式C18H36O2，分子量284.48，熔点67-72℃，沸点361℃，不溶于水，密度0.84g/cm3，作为一种饱和脂肪酸，硬脂酸在化学上相对稳定，不易被氧化 不可燃 小鼠、大鼠静脉注射LC50：(23±0.7)mg/kg、(21.5±1.8)mg/kg 氧化铝 高硬度的化合物，熔点为2045℃，沸点为2980℃，不溶于水、醇和醚，微溶于碱和酸 未有特殊的燃烧爆炸性 对机体一般不易引起毒害，对粘膜和上呼吸道有刺激作用。经呼吸道吸入其粉尘可引起肺部轻度纤维化，肺部和肺淋巴结有铝 二氧化硅 无色透明晶体或无定形粉末，无味。熔点为1710℃（方石英），1670℃（鳞石英）；沸点为2230℃。几乎不溶于水郓普通酸，能溶于氢氟酸生成氟化硅气体，缓慢地与热浓磷酸作用。无定形粉末能与碱起作用。物理和化学性质稳定，易成型，本身惰性，熔融物呈层状，加热时膨胀系数小 不易燃不易爆 无毒无色 氧化钠稳定剂 密度：2.27g/cm3熔点：1275℃沸点：1950（分解）外观：白色粉末 不燃 对人体有强烈刺激性和腐蚀性。对眼睛、皮肤、粘膜能造成严重灼伤。接触后可引起灼伤、头痛、恶心、呕吐、咳嗽、喉炎、气短等症状。 氩气 无色、无味、无臭、无毒的惰性气体，化学性质极不活泼。在21.1℃和101.3kPa下气体相对密度1.38。气体密度1.650kg.m3(21.1℃，101.3kPa)，液体密度1394.Okg．M3(-185.9℃，101.3kPa)。沸点-185.9℃。熔点-189.2℃。临界温度-122.3C，临界压力4.893MPa。溶于有机溶剂。 不易燃不易爆 普通大气压下无毒。高浓度时，使氧分压降低而发生窒息。 氮气 无色无味的气体，微溶于酒精和水（在273K和100kPa下100ml水能溶解2.4ml氮气），大气中体积分数：78.1%，熔点-209.86℃，沸点-196℃，相对密度0.81（-196℃，水=1）；相对蒸气密度0.97（空气=1）；饱和蒸汽压1026.42kPa（-173℃）；临界温度-147.1℃；临界压力3.4MPa；辛醇/水分配系数0.67 不易燃不易爆 无毒 切削液 相对密度1.0-1.1（与水相对值），5%水溶液pH：8.5，与水以任意比混溶 不易燃烧 无资料 润滑油 外观为淡黄色粘稠液体，闪点为120~340℃，自燃点为300~350℃，相对密度（水=1）为938.4，相对密度（空气=1）为0.85，熔点为-252.8℃，溶于苯、乙醇、乙醚、氯、丙酮等多数有机溶剂。 易燃 急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。 表2-4 建设项目主要设备表 序号 生产单元 设备名称 数量（台/套） 备注 技改前 技改后 变化量 1 1#车间 真空熔化设备 4 4 0 / 2 切割机 4 4 0 / 3 修整机 2 2 0 / 4 抛丸机 2 2 0 / 5 闭式冷却塔 2 3 +1 两用一备 6 箱式炉 5 6 +1 / 7 热处理炉 0 1 +1 8 真空热处理炉 1 1 0 / 9 2#车间 车床 35 35 0 / 10 手工打磨工位 2 2 0 / 11 电焊机 0 4 +4 手工补焊 12 3#车间 制模设备（注蜡机） 4 4 0 / 13 石蜡回收设备 2 2 0 配套沉淀池+压滤机 14 制壳设备（自动淋砂设备） 2 6 +4 / 15 立式粉尘收集器 0 4 +4 / 16 4#车间 电火花穿孔机（打孔机） 195 195 0 / 17 5#车间 电火花穿孔机（打孔机） 100 100 0 / 18 环保设备 废水处理设备 1 1 0 / 19 脉冲式滤筒除尘器 2 4 +2 / 20 活性炭吸附设施 1 2 +1 / 21 油雾净化设备 2 2 0 / 22 成品仓库 打包机 1 1 0 / 23 空压机房 空压机 1 3 +2 / 24 氮气站 制氮机（含氮气瓶） 1 1 0 / 注：原环评石蜡回收设备未明确配套设施，电焊机设备归为手工打磨台一类，此次技改环评补充完善。 4、公辅工程 （1）给排水 技改项目不新增员工人数，不新增用水量。 技改项目无生产废水和生活污水排放；冷却废水经污水处理站处理后全部回用不外排，现有项目生活污水640t/a接管进入昆山经济技术开发区琨澄光电水质净化有限公司处理，达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和江苏省《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）中表1中C标准后排入太仓塘。 原环评未明确描述石蜡回收装置采用水蒸汽加热后会产生少量冷凝水，冷凝水进污水处理站处理，处理后回用至冷却塔后用于打孔工序。全厂水平衡图见图2-1。 图2-1全厂水平衡图（t/a） （2）供电 据调查，企业现有项目生产线耗电量约为60万kWh/年，项目新增用电量为5万kWh/年，均由当地电网供电。 （3）绿化 技改项目依托租赁方周边环境绿化。 （4）贮运 技改项目原材料及产品进出厂均使用汽车运输，主要原辅材料及产品均储存于原料仓库区及成品仓储区。 建设项目公用及辅助工程见表2-5。 表2-5公用及辅助工程 类别 建设名称 设计能力 备注 技改前 技改后 变化量 主体工程 1#车间（融化、热处理车间） 1250m2 1250m2 0 技改项目依托此车间 2#车间（车加工加工） 1250m2 1250m2 0 技改项目不涉及 3#车间（注蜡车间） 1250m2 1250m2 0 依托现有 4#车间（电火花加工） 1250m2 1250m2 0 依托现有 5#车间（电火花加工） 1250m2 1250m2 0 依托现有 储运工程 原料、成品仓库 694m2 694m2 0 厂房内，依托现有 公用工程 办公区 500m2 500m2 0 市政自来水管网 给水 1100t/a 1100t/a 0 市政自来水管网供应 排水 生活污水640t/a 生活污水640t/a 0 通过市政管网排至昆山经济技术开发区琨澄光电水质净化有限公司 供电 60万度/a 65万度/a +5万度/a 市政管网供应 绿化 依托租赁厂区 环保工程 废气 淋砂（制壳）颗粒物 通过脉冲滤筒除尘器（TA001）处理后无组织排放 通过立式粉尘收集器+脉冲滤筒除尘器（TA001）处理后无组织排放 为确保处理效率，增加4台立式除尘器（室内） 达标排放 手工打磨颗粒物 通过脉冲滤筒除尘器（TA006）处理后无组织排放 达标排放 焊接颗粒物 / 通过脉冲滤筒除尘器（TA008）处理后无组织排放 新增焊接废气，新增废气处理设施 达标排放 浇筑、脱模、切割、修整、抛丸颗粒物 通过脉冲滤筒除尘器（TA002）处理后无组织排放 通过脉冲滤筒除尘器（TA002）处理后无组织排放 无变化 达标排放 真空熔化颗粒物、非甲烷总烃 脉冲滤筒除尘（TA005）无组织排放 油烟净化器+粗效滤网+脉冲滤筒除尘（TA005） 处理后无 组织排放 无变化 达标排放 注蜡、石蜡回收设备有机废气（非甲烷总烃） 收集后经一套水喷淋降温+除湿+活性炭吸附（TA003）处理后通过一根25m高排气筒排放 收集后经一套水喷淋降温+除湿+活性炭吸附（TA003）处理后通过一根25m高排气筒（DA001）排放 项目不新增此工序废气 达标排放 车加工切削液挥发有机废气（非甲烷总烃） 车床加工过程中切削液挥发有机废气（非甲烷总烃），经收集通过1套“油雾净化器”（TA004）处理后无组织排放 车床加工过程中切削液挥发有机废气（非甲烷总烃），经收集通过1套“油雾净化器”（TA004）处理后无组织排放 无变化 达标排放 壳体烧结非甲烷总烃 / 收集后经一套喷淋（塔部顶端含除雾装置）+二级活性炭吸附（TA007）处理后通过一根15m高排气筒（DA002）排放 新增壳体烧结废气，新增废气处理设施 达标排放 废水 雨水、污水管网 依托现有 满足《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的要求 污水接管口，雨水排口 冷却废水 沉淀、压滤处理 沉淀、压滤处理 / 冷却废水全部回用不外排 固废 一般固废库 依托原有，面积为10m2 废金属泥、金属边角料等暂存场所 危废库 依托原有，面积为25m2 废活性炭（废气处理）、废润滑油、等暂存场所 生活垃圾暂存 垃圾桶若干 不变 噪声 设备降噪、厂房隔声 降噪量≥25dB(A) 噪声治理达标 5、环保投资 建设项目环保投资27.5万元，占总投资的92%，具体环保投资情况见表2-6。 表2-6 建设项目环保投资一览表 污染源 环保设施名称 环保投资（万元） 规模 处理效果 废水 排污口规范化设置 依托租赁厂区 -- 满足《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的要求 雨污管网 废气 壳体烧结非甲烷总烃+TA007（喷淋（塔部顶端含除雾装置）+二级活性炭吸附）+15米排气筒 24.0 1套 江苏省《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)相关标准 淋砂（制壳）、手工打磨颗粒物立式粉尘收集器 2 4台 焊接工序脉冲滤筒除尘器 1 1台 噪声 厂房隔声、机械设备安装减震底座等 0.5 -- 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求 固废 一般固废库 1.0 10m2 满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 （GB18599-2020）相关要求 危废库 25m2 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求 生活垃圾暂存 依托租赁厂区 垃圾桶 -- 合计 28.5 -- -- 6、职工人数及工作制度 企业现有项目劳动定员40人，1班制，8小时/班，年工作天数250天，即年工作2000h；本项目不新增员工人数也不改变工作时间。 7、周边环境概况及项目平面布置 建设项目位于昆山市经济技术开发区大同路12号（租赁厂房），厂房外：东侧为大同路，隔路为新格机电工程技术有限公司；南侧为禧玛诺（昆山）自行车零部件有限公司；西侧为苏州乐美智能物联技术有限公司；北侧为昆山经济技术开发区宏达鞋用材料有限公司。项目周边500m范围内大气敏感保护目标为西北侧约400m的平巷新小区。 建设项目周围环境概况见附图三，厂区具体平面布置情况见附图四。
工艺流程和产排污环节	1、工艺流程 企业本次技改新增壳体烧结工艺，对原有生产设备箱式炉两用改造、工艺完善、优化生产线，不改变产品及产能。对原有工艺进行整合，具体生产工艺流程如下（红色字体为本次技改项目增加工艺）： 图2-2生产工艺流程图（G-废气、N-噪声、S-固废） （1）工艺流程说明： 蜡胚成型：将石蜡和硬脂酸放入注蜡机中搅拌（温度为58℃),注入金属模具中自然冷却后形成内胚，该过程石蜡和硬脂酸会受热挥发产生G1有机废气（非甲烷总烃）； 淋砂：将内胚外层涂上硅胶以及莫来砂或锆英粉，晾干，重复多次（淋砂不均部分手工打磨）。此过程会产生S1废硅胶桶、废包装袋（该废弃物供应商回收，不做固废处置），噪声N1，以及G2颗粒物。颗粒物收集后经脉冲滤筒除尘器除尘后由无组织排放； 回收石蜡、硬脂酸：将半成品放入石蜡回收设备进行石蜡、硬脂酸的回收，此过程采用水蒸气加热，加热温度在100℃左右；约30分钟，该过程石蜡受热脱落回收，部分石蜡、硬脂酸会被水蒸气加热从而挥发形成有机废气G3（非甲烷总烃）；（原环评未明确描述石蜡回收装置采用水蒸汽加热后会产生少量冷凝水，冷凝水进污水处理站处理，处理后回用至冷却塔后用于打孔工序。） 壳体烧结：为改善壳体的物化、机械性能，消除壳体内湿气或水分，防范浇铸安全风险，箱式炉采用电加热使炉膛升温至800℃左右，时间持续1~2小时后，完成模壳烧结，砂模烧结成型，壳体内表面残留的蜡受热挥发形成废气（此过程产生烧结废气G4、设备运行噪声N2）； 真空熔化浇筑：将不锈钢放进真空熔化设备内，启动真空系统，将炉体内抽成真空，加热至1500℃左右，加热时间在35分钟左右，熔化后将其灌入模具中浇筑成胚料，自然冷却至常温。此过程会产生金属边角料、收集粉尘S2、噪声N2，颗粒物G5，颗粒物收集后经脉冲滤袋除尘器除尘后无组织排放； 脱模（手动）：人工将胚料外层的膜壳破碎后取出胚料，此过程会产生废模具S3，噪声N3以及颗粒物G6。颗粒物收集后经脉冲滤袋除尘器除尘后无组织排放； 切割、修整、抛丸：取出的胚料用切割机去除浇头，再用修整机进行修整后用抛丸机除去表面的毛刺。此过程会产生固废金属边角料S4，噪声N4以及颗粒物G7。颗粒物收集后经脉冲滤袋除尘器除尘后无组织排放； 产检：对产品进行检验，不合格的返修直至达到预期用途； 时效热处理：为消除内部应力，提升工件机械性能，通常对合格的毛坯件进行时效热处理： 将毛坯件放入箱式炉内，利用电加热使炉膛升温至960℃左右；加热时间8小时左右，自然冷却至常温后即可取出工件。 项目使用的氮气利用制氮机制备后暂存氮气瓶，使用时利用管道将制得的液氮通入生产线，项目制氮机工作原理：以空气为原料，利用物理方法将其中的氧和氮分离而获得氮气，以优质进口碳分子筛（CMS）为吸附剂，工作时采用常温下变压吸附原理（PSA）分离空气制取高纯度的氮气，使用两吸附塔并联，由进口PLC控制进口气动阀自动运行，交替进行加压吸附和解压再生，完成氮氧分离，获得所需高纯度的氮气。 根据工艺分析，热处理过程主要污染为噪声N5。 车加工：将热处理后的毛坯件用车床进行车加工，该过程由于加工面较大、加工深度较粗糙，也不会产生粉尘，车床加工过程中添加切削液进行加工，此过程会产生切削液挥发非甲烷总烃G8、噪声N6以及废切削液、废切削液桶、金属边角料、含油金属屑S5； 打孔：利用电火花机进行打孔，主要工作原理为：在通电的条件下，利用电火花发生器在金属表面打孔，同时在打孔处利用水喷头进行喷水使其冷却（水中不添加清洗剂等物质，使用自来水），并将打孔产生的金属屑利用水流带走，冷却废水W1不在设备内循环，直接流入打孔机旁的过水槽进入废水处理站处理后全部回用不外排，加工过程还会产生噪声N7；W1中含有金属屑，废水处理后会产生S6废金属泥，噪声N8。 检验：人工检验产品是否合格，会产生次品S7； 表2-7本项目产污环节及配套设施一览表 污染源 产污环节 技改项目污染物 （拟）配套设施 废气 壳体烧结 G4烧结 非甲烷总烃 收集后经一套喷淋（塔部顶端含除雾装置）+二级活性炭吸附（TA007）处理后通过一根15m高排气筒排放 废水 蒸汽冷凝 冷凝水 SS 冷凝水经污水处理站处理，处理后回用至冷却塔后用于打孔工序 噪声 生产设备、环保设施运行 噪声，等效A声级 基础减振、墙体隔声、合理布局噪声源 固废 车加工 含油金属屑 产生量约0.2t/a，有资质单位处置 废气处理设施 废活性炭 产生量约0.82 t/a，有资质单位处置 废气处理设施 废空心球 产生量约 0.01t/a，有资质单位处置 废气处理设施 喷淋废液 产生量约 0.01t/a，有资质单位处置
与项目有关的原有环境污染问题	1、企业现有项目环保手续情况 昆山信强金属工业有限公司成立于2010年，注册资金580万元，位于昆山经济技术开发区大同路12号1号楼，企业现年产离心喷头12000只、金属制品100t，现有员工人数40人，实行1班制，8小时/班，年工作250天。 企业环保审批具体情况下表2-8，原有项目产品方案见表2-9： 表2-8原有项目情况 序号 类型 项目名称 建设内容 环保批复情况 建设及验收情况 1 报告表 昆山信强金属工业有限公司建设项目 年生产离心喷头3000只、金属制品20t 昆环建【2010】2612号， 2010.7.23 已搬离 2 报告表 昆山信强金属工业有限公司工艺流程修改和增加设备项目 增加工艺、生产设备，产品方案、产能和经营范围不变 昆环建【2016】0773 号，2016.3.31 3 报告表 昆山信强金属工业有限公司搬迁项目 搬迁至昆山市经济技术开发区大同路12号 昆环建【2017】 2082号，2017.12.15 已建成，已验收 4 验收 后变 动分 析 昆山信强金属工业有限公司搬迁项目验收后变动分析报告 项目投产后，运行过程发现打孔机和车床加工效率较低，因此在搬迁项目已验收的打孔机和车床数量基础上，增加30台打孔机和5台车床，增加设备数量是为了提高加工效率，不增加产能。 专家意见 已建成 5 登记表 注蜡废气处理项目 注蜡废气处理 备案号：202332058300000460 已建成 6 报告表 昆山信强金属工业有限公司金属制品加工扩建项目 增加产能年产离心喷头6000只、金属制品60t 苏环建[2023]83第0352号 第一阶段验收：年增加产能离心喷头3500只、金属制品35t 7 登记表 昆山信强金属工业有限公司真空熔化废气处理设施改造项目 真空熔化处理装置 备案号：202532058300000073 已建成 表2-9原有项目产品方案表 序号 工程名称 产品名称 生产能力（/年） 已验收产能（/年） 1 生产车间 离心喷头（2.5kg） 12000只 9500只 2 金属制品 100t 75t 工艺流程简述 图2-2现有项目生产工艺流程图（G-废气、N-噪声、S-固废） 生产工艺说明： 搅拌：将石蜡和硬脂酸放入注蜡机中搅拌（温度为58℃),注入金属模具中自然冷却后形成内胚，该过程石蜡和硬脂酸会受热挥发产生G1有机废气（非甲烷总烃）； 淋砂：将内胚外层涂上硅胶以及莫来砂或锆英粉，晾干，重复多次（淋砂不均部分手工打磨）。此过程会产生S1废硅胶桶、废包装袋（该废弃物供应商回收，不做固废处置），噪声N1，以及G2颗粒物。颗粒物收集后经脉冲滤筒除尘器除尘后由无组织排放； 回收石蜡、硬脂酸：将半成品放入石蜡回收设备进行石蜡、硬脂酸的回收，此过程采用水蒸气加热，该过程石蜡受热脱落回收，部分石蜡、硬脂酸会被水蒸气加热从而挥发形成有机废气G3（非甲烷总烃）； 真空熔化浇筑：将不锈钢放进真空熔化设备内，用真空泵将真空熔化设备抽成真空，加热至1500℃，进行熔化，之后将其灌入模具中浇筑成胚料，自然冷却至常温。此过程会产生金属边角料S2、噪声N2，颗粒物G4，颗粒物收集后经脉冲滤袋除尘器除尘后无组织排放； 脱模（手动）：人工将胚料外层的膜壳破碎后取出胚料，此过程会产生废模具S3，噪声N3以及颗粒物G5。颗粒物收集后经脉冲滤袋除尘器除尘后无组织排放； 切割、修整、抛丸：取出的胚料用切割机去除浇头，再用修整机进行修整后用抛丸机除去表面的毛刺。此过程会产生固废金属边角料S4，噪声N4以及颗粒物G6。颗粒物收集后经脉冲滤袋除尘器除尘后无组织排放； 产检：对产品进行检验，不合格的返修直至达到预期用途； 时效热处理：合格的毛坯件进行热处理加工，消除内部应力，提升工件性能，根据工件的不同采用两种不同的热处理加工： ①箱式炉：适用于处理小件工件，将工件固定在炉架上，利用电加热使炉膛升温至800℃左右，利用加热形成的热气将热量传递给工件，使工件升温，达到设定时间后停止加热；通入空气将工件冷却退火，热气通过炉顶排出；退火后，再次将炉内加热至300℃左右回火固型，再次通入空气冷却后即可取出工件； ②真空热处理炉：适用于处理中小件工件，将工件至于炉膛内，通电将炉膛内空气抽出使其形成真空状态（同时氩气作为保护气体），工件在真空环境下进行加热可有效消除内部应力，提高工件使用性能，完成后通入氮气进行冷却（由于真空热处理工件冷却能力较差，因此需要利用氮气冷却）； 项目使用的氮气利用制氮机制备后暂存氮气瓶，使用时利用管道将制得的液氮通入生产线，项目制氮机工作原理：以空气为原料，利用物理方法将其中的氧和氮分离而获得氮气，以优质进口碳分子筛（CMS）为吸附剂，工作时采用常温下变压吸附原理（PSA）分离空气制取高纯度的氮气，使用两吸附塔并联，由进口PLC控制进口气动阀自动运行，交替进行加压吸附和解压再生，完成氮氧分离，获得所需高纯度的氮气。 根据工艺分析，热处理过程主要污染为噪声N5。 车加工：将热处理后的毛坯件用车床进行车加工，该过程由于加工面较大、加工深度较粗糙，不会产生粉尘，车床加工过程中添加切削液进行加工，此过程会产生切削液挥发非甲烷总烃G7、噪声N6以及废切削液、废切削液桶、金属边角料S5。 打孔：利用电火花机进行打孔，主要工作原理为：在通电的条件下，利用电火花发生器在金属表面打孔，同时在打孔处利用水喷头进行喷水使其冷却（水中不添加清洗剂等物质，使用自来水），并将打孔产生的金属屑利用水流带走，冷却废水W1不在设备内循环，直接流入打孔机旁的过水槽进入废水处理站处理后全部回用不外排，加工过程还会产生噪声N7；W1中含有金属屑，废水处理后会产生S6废金属泥，噪声N8。 检验：人工检验产品是否合格，会产生次品S7； 3、原有污染源分析 （1）废气 原有项目废气主要为蜡热熔、石蜡回收装置非甲烷总烃G1、G3,淋砂、手工打磨颗粒物G2；真空熔化、浇筑颗粒物G4；脱模（手动）颗粒物G5；切割、修整、抛丸颗粒物G6；切削液挥发废气非甲烷总烃G7。 根据原有项目环评及验收材料，现有项目产生的颗粒物为0.015t/a。收集后经脉冲滤筒除尘器（TA001、TA002）处理后无组织排放，处理后无组织颗粒物排放量为0.002175t/a。企业润滑油用于设备内部润滑保养，设备内部密闭，日常无有机废气挥发，仅定期更换润滑油过程中微量废气挥发，量极少，可忽略不计。切削液挥发少量有机废气（以非甲烷总烃计），经收集通过1套“油雾净化器”（TA004）处理后无组织排放，处理效率均以90%计，则非甲烷总烃排放量为0.0017t/a。 根据原有项目环评及验收材料，蜡热熔、石蜡回收装置非甲烷总烃（G1、G3）非甲烷总烃产生量约为0.2t/a，集气罩收集后进入一套水喷淋降温+除湿+活性炭吸附设施处理（TA003），通过一根15m高排气筒（DA001）排放，有组织排放量为0.018t/a，未捕集到无组织排放量为0.02t/a。 企业于2023年08月18日至19日委托苏州昆环检测技术有限公司对企业废气进行监测（报告编号：KHT23-Y13029），原有项目废气检测结果具体见下表： 表2-10原有项目有组织废气检测结果 采样点位 DA001（注蜡有机废气出口）2023-08-18 监测项目 检测结果 第1次 第2次 第3次 第4次 均值 非甲烷总烃 排放浓度mg/m3 1.59 1.48 1.43 1.54 1.51 排放速率kg/h 3.02×10-3 2.76×10-3 2.74×10-3 2.88×10-3 2.85×10-3 执行标准 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1 总量核算 2.85×10-3×2000×10-3=0.0057t/a 采样点位 DA001（注蜡有机废气出口）2023-08-19 监测项目 检测结果 第1次 第2次 第3次 第4次 均值 非甲烷总烃 排放浓度mg/m3 1.42 1.49 1.52 1.49 1.48 排放速率kg/h 2.69×10-3 2.87×10-3 2.88×10-3 2.93×10-3 2.84×10-3 执行标准 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1 总量核算 2.84×10-3×2000×10-3=0.00568t/a 原有项目有机废气DA001排气筒废气污染物非甲烷总烃排放浓度达到江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1相关标准。 表2-11原有项目无组织废气检测结果 日期 监测因子 监测频次 上风向G1 下风向G2 下风向G3 下风向G4 最大值 浓度限值 2023-08-18 非甲烷总烃mg/m3 第1次 0.47 0.53 0.55 0.54 0.57 4.0 第2次 0.47 0.52 0.52 0.56 第3次 0.46 0.53 0.57 0.57 第4次 0.45 0.54 0.55 0.56 非甲烷总烃mg/m3 第1次 生产车间南侧门外1米G5（监控点处1h平均浓度值） 0.66 0.68 6.0 第2次 0.67 第3次 0.66 第4次 0.68 颗粒物mg/m3 第1次 ND 0.184 0.195 0.187 0.203 0.5 第2次 ND 0.188 0.197 0.191 第3次 ND 0.192 0.199 0.188 第4次 ND 0.182 0.203 0.193 2023-08-19 非甲烷总烃mg/m3 第1次 0.45 0.56 0.54 0.53 0.57 4.0 第2次 0.44 0.57 0.56 0.54 第3次 0.48 0.53 0.54 0.54 第4次 0.45 0.56 0.56 0.54 非甲烷总烃mg/m3 第1次 生产车间南侧门外1米G5（监控点处1h平均浓度值） 0.63 0.67 6.0 第2次 0.67 第3次 0.65 第4次 0.66 颗粒物mg/m3 第1次 ND 0.183 0.194 0.189 0.198 0.5 第2次 ND 0.188 0.195 0.192 第3次 ND 0.191 0.198 0.187 第4次 ND 0.186 0.196 0.183 原有项目厂界无组织废气非甲烷总烃排放浓度均达到江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3无组织标准限值；厂房外无组织有机废气监控点浓度达到江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2限值标准，颗粒物监控点浓度达到《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1限值标准。 （2）废水 ①生活污水 原有项目生活污水排放量约为640t/a，经接管进昆山经济技术开发区琨澄光电水质净化有限公司，处理达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的表1一级A标准后排入太仓塘。 ②生产废水 A、现有项目放电加工过程利用自来水作为冷却水，不添加清洗剂、矿物油等，废水经沉淀等处理后循环使用不外排，定期补充损耗265t/a，循环水量约1.65t/h（合计3300t/a）； B、石蜡回收设备用到水蒸气加热，年补充水量为20t。 企业于2023年08月18日至19日委托苏州昆环检测技术有限公司对企业废气进行监测（报告编号：KHT23-Y13029），原有项目回用水监测结果见下表： 表2-12废水监测结果表 监测点位 采样点位编号 监测日期 监测频次 检测项目及检测结果（mg/L，pH无量纲） pH值 悬浮物 污水处理站回用水箱 FS1 2023-08-18 第一次 7.2 4 第二次 7.2 4 第三次 7.1 4 第四次 7.2 5 均值 7.1-7.2 4 2023-08-19 第一次 7.3 5 第二次 7.2 4 第三次 7.3 5 第四次 7.3 4 均值 7.2-7.3 4 标准限值 6.5-9.0 30 执行标准 《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1中冷却用水标准 现有项目回用水中pH、悬浮物浓度达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1中冷却用水标准。 （3）噪声 现有项目噪声设备是切割机、修整机、抛丸机、电火花穿孔机（打孔机）、空压机、风机、冷却塔等设备运行噪声，噪声声级70-85dB（A），主要噪声设备位于车间内，噪声设备经过设备减震、厂房隔音及距离衰减等降噪措施后，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准，对厂界外环境影响很小。企业于2023年08月18日至19日委托苏州昆环检测技术有限公司对企业废气进行监测（报告编号：KHT23-Y13029），原有项目噪声监测结果见下表： 表2-13厂界环境噪声监测结果 测点 编号 测点位置 等效声级dB(A) 2023-08-18 2023-08-19 昼间 夜间 昼间 夜间 N1 厂界东外1米 57.7 47.9 57.7 47.8 N2 厂界南外1米 58.6 48.5 58.4 48.6 N3 厂界西外1米 58.2 48.5 58.3 48.1 N4 厂界北外1米 57.6 47.3 57.7 47.3 标准限值3类 ≤65 ≤55 ≤65 ≤55 执行标准 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准 （4）固废 企业现有项目固体废物主要为废金属泥、金属边角料、废模具、废滤袋及滤筒、粉尘、次品、废活性炭、废切削液、废切削液桶、废润滑油、废润滑油桶、废油、废滤网及生活垃圾。 表2-14现有项目固体废物利用处置方式 序号 固体废物名称 属性 废物代码 产生量（t/a） 利用处置方式 利用处置单位 1 废金属泥 一般固废 SW07900-099-S07 1 外售及综合利用 苏州裕鸿盛再生资源利用有限公司 2 金属边角料 SW17 900-001-S17 3 3 废模具 SW59 900-099-S59 30 4 废滤袋及滤筒 SW59 900-009-S59 0.05 5 粉尘 SW59 900-009-S59 0.078 6 次品 SW17 900-001-S17 0.8 7 废切削液 危险废物 HW09 900-006-09 3 委托处理 江苏信炜能源发展有限公司 8 废切削液桶 HW49 900-041-49 0.1 9 废润滑油 HW08 900-209-08 3 10 废润滑油桶 HW08 900-249-08 0.1 11 废油 HW08 0.05 12 废滤网 900-249-08 0.1 13 废活性炭 HW49 900-039-49 1 常州鑫邦再生资源利用有限公司 14 生活垃圾 生活垃圾 SW64 900-099-S64 5 定期清运 江苏昆山经济技术经济技术开发区环境卫生管理所 4、排污许可证申请情况 现有项目属于C3399其他未列明金属制品制造，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（部令第11号），应实行排污许可登记管理，建设单位于2020年04月07日在全国排污许可证管理信息平台首次申报排污登记（证书编号：91320583076372038w001W），于2022年09月01日变更，有效期：2020年04月07至2025年04月06日，于2023年07月06日重新申请，有限期：2023年07月06日至2028年07月05日。 污染物三本账汇总 表2-15原有项目污染物汇总表 污染物名称 实际排放量 环评批复排放量 是否达标 废水 生活污水 废水量 640 640 / COD 0.224 0.224 / SS 0.128 0.128 / 氨氮 0.016 0.016 / TN 0.0224 0.0224 / TP 0.00192 0.00192 / 废气 DA001 非甲烷总烃 0.00569 0.018 是 无组织 非甲烷总烃 / 0.0217 / 颗粒物 / 0.002175 / 固废 废金属泥 0 0 / 金属边角料 0 0 / 废模具 0 0 / 废滤袋及滤筒 0 0 / 粉尘 0 0 / 生活垃圾 0 0 / 次品 0 0 / 废活性炭 0 0 / 废切削液 0 0 / 废切削液桶 0 0 / 废润滑油 0 0 / 废润滑油桶 0 0 / 废油 0 0 / 废滤网 0 0 / 6、原有项目存在的环境问题及“以新带老”措施 （1）原有项目存在的问题 真空熔化废气处理设备由“脉冲滤筒除尘器”改为“油烟净化器+粗效滤网+脉冲滤筒除尘器”处理，本次技改项目对其进行核算，内容如下： 真空油挥发少量有机废气（以非甲烷总烃计），产污系数参照《33-37，431-434机械行业系数手册》中07机械加工，产污系数以原材料用量的5.64千克/吨计，企业年使用真空油0.5吨，则非甲烷总烃产生量为0.5t/a×5.64kg/t=0.00282t/a，经收集通过1套“油雾净化器+粗效滤网+脉冲滤筒除尘器”处理后无组织排放，处理效率均以90%计，则非甲烷总烃排放量为0.0000282t/a。 （2）“以新带老”措施 ①尽快落实危险废物暂存场所达标建设，防止危险废物跑冒滴漏，规范化管理，落实标识牌制度、台账制度、转移联单制度、污染环境防治责任制度等。 ②企业在本次项目建设过程中，对真空熔化废气处理装置“脉冲滤筒除尘器”进行改造，改造完成后，通过“油烟净化器+粗效滤网+脉冲滤筒除尘器”处置，处理后无组织排放，确保废气处理设备的处理效率达到90%，风机风量为2500m3/h。 目前，现有项目均完成环保三同时验收。本次技改后昆山信强金属工业有限公司应依照环评批文及相关法律法规的要求环保三同时验收。 本项目位于昆山经济技术开发区大同路12号，利用已建厂房。

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

区域环境质量现状	1、大气环境质量达标区判定 （1）基本污染物环境质量状况 根据《2023年度昆山市环境状况公报》中空气环境质量状况，2023年，全市环境空气质量优良天数比率为80.5%，空气质量指数（AQI）平均为74，空气质量指数级别平均为二级，首要污染物依次为臭氧（O3）、细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）和二氧化氮（NO2）。 城市环境空气中二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）平均浓度分别为9微克/立方米、34微克/立方米、52微克/立方米和29微克/立方米，均达到国家二级标准。一氧化碳（CO）和臭氧（O3）评价值分别为1.1毫克/立方米和170微克/立方米。与2022年相比，NO2浓度上升13.3%，PM10浓度上升13.0%，PM2.5浓度上升16.0%，CO评价值上升10.0%，二氧化硫浓度持平，O3评价值下降2.9%。 城市酸雨发生频率为0.0%，同比持平；降水pH值为6.32，同比下降了0.27。 城市降尘量年均值为2.5吨/平方公里·月，同比上升13.1%。 表3-1大气环境现状情况一览表 污染物 年度评价指标 现状浓度μg/m3 标准μg/m3 占标率% 同2022年相比 达标情况 二氧化硫 年平均质量浓度 9 60 15 持平 达标 二氧化氮 年平均质量浓度 34 40 85 上升13.3% 达标 PM10 年平均质量浓度 52 70 74.3 上升13.0% 达标 PM2.5 年平均质量浓度 29 35 82.9 上升16.0% 达标 一氧化碳 百分数日平均质量浓度 1100 4000 27.5 上升10.0% 达标 O3 百分数8h平均质量浓度 170 160 106.3 下降2.9% 超标 按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准进行年度评价，2023年昆山市的O3浓度超过二级标准。根据评价结果可知，评价区域属于不达标区。 （2）环境空气质量改善措施 ①根据昆山市“十四五”生态环境保护规划具体改善措施如下： 1）推进产业结构绿色转型升级。坚持智能化、绿色化、高端化导向，加快产业转型升级，强化能耗、水耗、环保、安全等标准约束。全面促进清洁生产，积极推广低碳新工艺、新技术，开展碳排放强度对标活动，有效降低单位产品碳排放强度。推广重点行业低碳技术，采取原料替代、工艺改进、设备升级等措施控制工业过程温室气体排放。严格落实国家落后产能退出指导意见，依法淘汰落后产能和“两高”行业低效低端产能，分类实施“散乱污”企业关停取缔、整改提升等措施。 2）推进PM2.5和臭氧“双控双减”。实施大气环境质量目标管理，严格落实空气质量目标责任制，深化“点位长”负责制，及时开展监测预警、约谈问责工作。以持续改善大气环境质量为导向，突出抓好重点时段PM2.5和臭氧协同控制，强化点源、交通源、城市面源污染综合治理，编制空气环境质量改善专项方案，采取有效措施，巩固提升大气环境质量。落实空气质量激励奖补政策，推进实施区镇空气质量补偿。突出“三站点两指标”的重点监管与防控，空气质量稳步提升。到2025年，PM2.5浓度控制在28μg/m3以下，空气质量优良天数比率达到86%，城市空气质量达到国家二级标准。力争臭氧浓度上升速度大幅降低、甚至实现浓度达峰。 3）推进挥发性有机物治理专项行动。开展VOCs治理专项行动，组织实施臭氧攻坚行动。开展VOCs排放企业全面详查评估，建设VOCs排放企业基数库。加强VOCs治理设施运维管理与监测监控，针对重点区域、中央环保督察和重点排放量大的企业安装在线监控，并对储油库、油罐车、加油站油气回收设施使用情况进行专项检查。加大重点行业清洁原料替代力度，全面使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨替代原有的有机溶剂。实施加油站三次油气回收，加强成品油码头油气回收监管。巩固提升工业企业VOCs整治成果，全面完成汽修行业VOCs整治，推进VOCs、NOx削减和高排放机动车淘汰工作；落实VOCs在线监控补助；完善重污染天气管控措施，完善重污染天气应急管控工业企业安装工况用电监控并联网。 深入实施VOCs精细化管控。实施基于反应活性的VOCs减排策略，系统摸排辖区内臭氧生成潜势较大的企业和生产工序，加大对工业涂装、有机化工、电子、石化、塑料橡胶制品及其他对臭氧生成贡献突出行业监管力度。深化石化、化工、工业涂装、包装印刷等重点行业VOCs深度治理和重点集群整治，实施VOCs达标区和重点化工企业VOCs达标示范工程，逐步取消石化、化工、工业涂装、包装印刷等企业非必要废气排放系统旁路。针对存在突出问题的工业园区、企业集群、重点管控企业制定整改方案，做到措施精准、时限明确、责任到人，适时推进整治成效后评估。推进工业园区和企业集群建设VOCs“绿岛”项目，因地制宜建设集中涂装中心、活性炭集中处理中心、溶剂回收中心等，实现VOCs集中高效处理。 4）加强固定源深度治理。系统开展重点企业集群整治，完成涉VOCs企业集群详细排查诊断，编制“一企一策”治理方案。 5）推进移动源污染防治。在营运车辆方面，严格实行营运车辆燃料消耗量准入制度，继续实施甩挂运输试点工作。继续推进LNG、LPG汽车应用，鼓励使用新能源汽车。逐步淘汰柴油车，实施国III柴油车淘汰补助，推动电动公交的应用，至2025年，新能源及清洁能源公交车数量占总公交车辆数的85%。 ②《市政府关于印发苏州市空气质量持续改善行动计划实施方案的通知》（苏府〔2024〕50号） 根据《市政府关于印发苏州市空气质量持续改善行动计划实施方案的通知》（苏府〔2024〕50号），到2025年，全市PM2.5浓度稳定在30微克/立方米以下，重度及以上污染天数控制在1天以内；氮氧化物和VOCs排放总量比2020年分别下降10%以上，完成省下达的减排目标。 通过采取如下措施：①优化产业结构，促进产业绿色低碳升级（坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马，加快退出重点行业落后产能，推进园区、产业集群绿色低碳化改造与综合整治，优化含VOCs原辅材料和产品结构）；②优化能源结构，加快能源清洁低碳高效发展（大力发展新能源和清洁能源，严格合理控制煤炭消费总量，持续降低重点领域能耗强度，推进燃煤锅炉关停整合和工业炉窑清洁能源替代）；③优化交通结构，大力发展绿色运输体系（持续优化调整货物运输结构，加快提升机动车清洁化水平，强化非道路移动源综合治理）；④强化面源污染治理，提升精细化管理水平（加强扬尘精细化管控，加强秸秆综合利用和禁烧，加强烟花爆竹禁放管理）；⑤强化多污染物减排，切实降低排放强度（强化VOCs全流程、全环节综合治理，推进重点行业超低排放与提标改造，开展餐饮油烟、恶臭异味专项治理，稳步推进大气氨污染防控）；⑥加强机制建设，完善大气环境管理体系（实施区域联防联控和城市空气质量达标管理，完善重污染天气应对机制）；⑦加强能力建设，严格执法监督（加强监测和执法监管能力建设，加强决策科技支撑）；⑧健全标准规范体系，完善环境经济政策（强化标准引领，积极发挥财政金融引导作用）；⑨落实各方责任，开展全民行动（加强组织领导，严格监督考核，实施全民行动）。 届时，昆山市大气环境质量状况可以得到持续改善。 2、水环境质量 根据《2023年度昆山市环境状况公报》，2023年，全市集中式饮用水水源地水质均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准，达标率为100%，水源地水质保持稳定。 全市7条主要河流的水质状况在优~良好之间，娄江河、庙泾河、张家港、七浦塘、杨林塘、急水港水质状况为优，吴淞江为良好。与上年相比，娄江河水质有所改善，其余6条河流水质基本持平。 全市3个主要湖泊中，阳澄东湖（昆山境内）水质符合Ⅲ类水标准，综合营养状态指数为47.3，中营养；傀儡湖水质符合Ⅲ类水标准，综合营养状态指数为46.0，中营养；淀山湖（昆山境内）水质符合Ⅳ类水标准，综合营养状态指数为51.9，轻度富营养。 我市境内10个国省考断面（吴淞江赵屯、急水港急水港桥（十四五）、千灯浦千灯浦口、朱厍港朱厍港口、张家港巴城湖口、娄江正仪铁路桥、浏河振东渡口、杨林塘青阳北路桥、淀山湖淀山湖中、道褐浦新开泾桥）水质达标率100%，优Ⅲ比例90.0%，优Ⅱ比例为40%。 3、声环境质量 2023年，昆山市区域声环境昼间等效声级平均值为53.0分贝，评价等级为“较好”。 道路交通声环境昼间等效声级加权平均值为67.5分贝，评价等级为“好”。 市区各类声环境功能区昼、夜等效声级均达到相应类别要求。 根据现场踏勘情况，本项目周边50m内无噪声环境保护目标。 4、生态环境质量 本项目选址于昆山市经济技术开发区大同路12号，无新增用地，用地范围内无生态环境保护目标，同时项目所在地属于工业区，因此无需开展生态环境质量现状调查。 5、地下水、土壤环境质量 项目主体工程均位于室内，车间、危废仓库区域均做好硬化和防渗漏措施，根据分析，项目正常状况下不存在土壤、地下水环境污染途径（同时项目将采取相关工程措施和管理措施控制事故状态下对土壤和地下水的环境污染），不会对土壤和地下水造成显著影响，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）要求，项目不开展地下水和土壤现状调查。 6、电磁辐射环境 项目无放射性同位素和伴有电磁辐射的设施，因此无需开展电磁辐射环境现状调查。
环境保护目标	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，确定建设项目周边各项环境敏感保护目标如下： 1、大气环境 表3-2大气环境敏感保护目标一览表 保护目标名称 坐标（m） 保护对象 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离m X Y 平巷新小区 -438 367 居民 二类功能区 NW 400 注：项目以经纬度作为坐标（敏感点坐标为距离项目边界最近处）。平巷小区目前正在拆除重建，项目以其小区占地边界为敏感目标范围。 2、声环境 根据现场调查，项目所在厂区厂界50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 根据现场调查及翻阅相关资料，项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 项目租用现有厂区进行建设，不新增用地，厂区范围内无生态保护目标。
污染物排放控制标准	1、废水 技改项目无生活废水排放。 冷却废水经污水处理站处理后全部回用不外排，石蜡回收装置冷凝水进污水处理站处理，处理后回用至冷却塔后用于打孔工序，回用水执行《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）表1标准，见表3-3。 表3-3污水排放标准限值表 排放口名称 执行标准 取值表号标准级别 指标 标准限值 单位 回用水 《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024） 表1标准 pH 6.0-9.0 无量纲 COD 50 mg/L SS* / mg/L 石油类 1.0 mg/L 注：《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）未对SS做出限制要求。 2、废气 项目DA002排气筒主要为壳体烧结废气（以非甲烷总烃计）和焊接废气（以颗粒物计），非甲烷总烃执行江苏省《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)中表1标准；厂界非甲烷总烃废气执行江苏省《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041—2021)表3相关标准。 无组织排放的非甲烷总烃和颗粒物执行江苏省《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)中表3相关标准；厂区内非甲烷总烃无组织排放监控要求执行江苏省《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)中表2相关标准。具体分别见表3-4。 表3-4废气排放标准 污染物名称 最高允许排放浓度mg/m3 最高允许排放速率kg/h 执行标准 非甲烷总烃 60 3.0 江苏省《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表1标准 污染物名称 边界外浓度最高点mg/m3 执行标准 非甲烷总烃 4.0 江苏省《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表3标准 颗粒物 0.5 污染物名称 特别排放限值mg/m3 限值含义 无组织排放监控位置 执行标准 非甲烷总烃 6 监控点处1h平均浓度值 在厂房外设置监控点 江苏省《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表2标准 20 监控点处任意一次浓度值 3、噪声 营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，具体标准限值见表3-5。 表3-5噪声排放限值一览表 执行标准 级别 Leq(dB(A)) 标准限值 昼间 夜间 《工业企业厂界环境噪声标准》(GB12348-2008) 3类 dB(A) 65 55 4、固体废物 本项目固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《江苏省固体废物污染环境防治条例》。一般固废贮存管理按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求。 危险废物管理执行《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 生活垃圾处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020修订））第四章生活垃圾的相关规定。
总量控制指标	1、水污染物： 技改项目不涉及废水排放。 2、大气污染物： 大气总量控制因子：非甲烷总烃；考核因子：无。 该项目新增非甲烷总烃0.0018吨/年，非甲烷总烃从昆山市经济技术开发区内平衡。 3、固体废物： 本项目固体废物均得到有效处理处置，实现“零”排放 表3-6污染物排放情况（t/a） 类别 污染物 名称 原有项目排放量(t/a) 本项目 “以新带老”削减量 全厂排放量(t/a) 变化量 产生量(t/a) 削减量(t/a) 排放量(t/a) 生活 污水 废水量 640 0 0 0 0 640 0 COD 0.224 0 0 0 0 0.224 0 SS 0.128 0 0 0 0 0.128 0 氨氮 0.016 0 0 0 0 0.016 0 TP 0.0224 0 0 0 0 0.0224 0 TN 0.00192 0 0 0 0 0.00192 0 DA001 非甲烷总烃 0.018 0 0 0 0 0.018 0 DA002 非甲烷总烃 0 0.0018 0 0 0 0.0018 +0.0018 无组织废气 颗粒物 0.002175 0.00133 0 0 0 0.003505 +0.00133 非甲烷总烃 0.0217 0.002 0 0 0 0.0237 +0.002 固废 废金属泥 0 1 1 0 0 0 0 金属边角料 0 3 3 0 0 0 0 废模具 0 30 30 0 0 0 0 废滤袋及滤筒 0 0.05 0.05 0 0 0 0 粉尘 0 0.078 0.078 0 0 0 0 次品 0 0.8 0.8 0 0 0 0 废切削液 0 0.12 0.12 0 0 0 0 废切削液桶 0 11 11 0 0 0 0 废润滑油 0 27 27 0 0 0 0 废润滑油桶 0 1.5 1.5 0 0 0 0 废活性炭 0 1.82 1.82 0 0 0 0 含油金属屑 0 0.2 0.2 0 0 0 0 生活垃圾 0 5 5 0 0 0 0 废油 0 0.05 0.05 0 0 0 0 废滤网 0 0.1 0.1 0 0 0 0 废空心球 0 0.01 0.01 0 0 0 0 喷淋废液 0 0.01 0.01 0 0 0 0

四、主要环境影响和保护措施

施工期环境保护措施	本项目租赁已建标准厂房进行生产，没有土建施工，不产生土建施工的相关环境影响，如机械噪声和扬尘等污染问题。但在设备安装过程会产生一些机械噪声，源强峰值可达85~100dB(A)，因此，为控制设备安装期间的噪声污染，施工单位应尽量采用低噪声的器械，避免夜间进行高噪振动操作，从而减轻对厂界周围声环境的影响。另外设备安装期间产生的生活污水接管至光大水务（昆山）有限公司集中处理，生活垃圾应及时收集处理，设备安装期间产生的固废应妥善处理，能回用的尽量回用，不能回用的应根据固废的性质不同交由不同的处理部门处理。设备安装期的影响较短暂，随着安装调试的结束，环境影响随即停止。
运营期环境影响和保护措施	1、废气 （1）废气源强核算 ①产污环节和污染物种类 技改项目废气主要为壳体烧结废气G4和焊接废气。 ②污染物产生量及排放方式分析 a壳体烧结废气G4 项目壳体烧结过程中，壳体内外表面残留的蜡受热会发成废气G4（以非甲烷总烃计），根据企业提供资料，企业每年需要补充石蜡0.1t/a、硬脂酸0.1t/a，脱蜡回收过程中可回收约90%，剩余10%残留壳体中进入烧结工序，烧结工序残留石蜡、硬脂酸全部挥发为有机废气（以非甲烷总烃计），则非甲烷总烃产生量约0.02t/a。 壳体烧结非甲烷总烃经集气罩收集后由TA007喷淋（塔部顶端含除雾装置）+二级活性炭吸附+15米DA002排气筒排放（收集效率以90%计，有机废气处理效率以90%计），则非甲烷总烃总产生量为0.018t/a，有组织产生量为0.0162t/a，削减量为0.0018t/a，有组织排放量为0.0018t/a，无组织排放量为0.002t/a。 b焊接废气 加工好的工件有需要修整部分，用电焊机进行手工补焊，焊丝用量为0.1t/a，年工作时间300h。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册－工业源系数手册－机械行业系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）：焊接工艺实芯焊丝颗粒物产污系数为9.19kg/t-焊丝，则焊接工序颗粒物的产生量为0.00919t/a。焊接废气通过集气罩收集后，通过一套脉冲滤筒除尘器处理，收集效率以90%计，处理效率以95%计，处理后无组织排放，则无组织排放量约为0.00133t/a，无组织排放速率为0.00443kg/h。 （2）废气排放源强 表4-1技改项目有组织大气污染物产生及排放情况表 名称 废气量 Nm3/h 污染物名称 产生状况 治理措施 去除率 排放状况 标准mg/m3 浓度 mg/m3 速率 kg/h 产生量 t/a 浓度 mg/m3 速率 kg/h 排放量 t/a 高度 m DA002 16000 非甲烷总烃 0.506 0.0081 0.0162 喷淋（塔部顶端含除雾装置）+二级活性炭吸附 90% 0.1125 0.0009 0.0018 15 60 表4-2技改项目无组织废气产排情况一览表 污染源 污染物名称 产生量 排放量 排放速率 面源面积 面源高度 t/a t/a kg/h m2 H，m 壳体烧结 非甲烷总烃 0.002 0.002 0.001 1250 4 焊接废气 颗粒物 0.00919 0.00133 0.00443 1250 4 表4-3全厂有组织大气污染物产生及排放情况表 名称 废气量 Nm3/h 污染物 名称 产生状况 治理措施 去除率 排放状况 浓度 mg/m3 速率 kg/h 产生量 t/a 浓度 mg/m3 速率 kg/h 排放量 t/a 高度 m DA001 5000 非甲烷总烃 15 0.075 0.18 水喷淋+除湿+活性炭吸附 90% 1.5 0.0075 0.018 15 DA002 16000 非甲烷总烃 0.506 0.0081 0.0162 喷淋（塔部顶端含除雾装置）+二级活性炭吸附 90% 0.1125 0.0009 0.0018 15 表4-4全厂项目无组织废气产排情况一览表 污染源 污染物名称 产生量 排放量 排放速率 面源面积 面源高度 t/a t/a kg/h m2 H，m 生产车间 颗粒物 0.02419 0.003505 0.00175 5000 4 非甲烷总烃 0.022 0.022 0.011 （3）治理措施及可行性简要分析 项目生产过程中壳体烧结工序中产生的非甲烷总烃经收集后由TA007喷淋（塔部顶端含除雾装置）+二级活性炭吸附+15米DA002排气筒排放；焊接废气经集气罩收集后，通过一套脉冲滤筒除尘器处理，处理后无组织排放。 ①风量核算 a壳体烧结工艺需在箱式炉上方设置集气罩（6个1m×0.4m）。需求风量参考《废气处理工程技术手册》（王纯、张殿印主编）排气罩设计的上部伞型罩中的公式。 图4-1《废气处理工程技术手册》中上部伞型罩中的公式 本项目集气罩侧面无围挡，则排气量公式： Q=1.4×p×H×Vx×3600 Q--风量，m3/h； H--污染源至集气罩口距离m；（根据《通风除尘》《局部排气管的捕集效率实验》，集气罩与污染源之间的距离对捕集效率有极大影响，集气罩与污染源距离从0.3m增为1.5m，集气罩的捕集效率从97.6%降为55.0%，本项目取0.3m） p--罩口周长m；（箱式炉上方集气罩设计尺寸为1m×0.4m，周长为2.8m） Vx--控制风速m/s；（取0.5m/s） 经计算壳体烧结工序所需风量约12700.8m3/h，安全系数为1.2，则所需风量取15240.96m3/h，考虑到风量损失，项目TA007设计风量约16000m3/h。 ②治理措施工作原理 a脉冲滤筒除尘器的工作原理主要包括含尘气体的进入、过滤、清灰以及洁净气体的排出等步骤。 含有颗粒物的气流首先通过进风口进入脉冲滤筒除尘器。 在导流板的作用下，气流速度减慢，较重的颗粒物由于重力惯性作用直接落入灰斗或灰仓中。 经过初步过滤后，较轻细的粉尘随气流继续向上，穿过滤筒时被阻留在滤筒的外表面上。 滤筒由聚酯纤维等高效过滤材料制成，具有紧密排列的纤维结构，能够有效阻挡微小颗粒物。 b二级活性炭吸附装置：依靠自身独特的孔隙结构，活性炭是一种主要由含碳材料制成的外观呈黑色，内部孔隙结构发达、比表面积大、吸附能力强的一类微晶质碳素材料。活性炭材料中有大量肉眼看不见的微孔，1克活性炭材料中微孔，将其展开后表面积可高达800－1500平方米，这些高度发达，如人体毛细血管般的孔隙结构，使活性炭拥有了优良的吸附性能。此外，分子之间相互吸附的作用力也叫“凡德瓦引力”。虽然分子运动速度受温度和材质等原因的影响，但它在微环境下始终是不停运动的。由于分子之间拥有相互吸引的作用力，当一个分子被活性炭内孔捕捉进入到活性炭内孔隙中后，由于分子之间相互吸引的原因，会导致更多的分子不断被吸引，废气中的污染物被吸附在活性炭表面，使其得以净化。要求本项目应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭。 活性炭更换周期： 活性炭装置运行条件：不超过40摄氏度；废气不含水汽、无杂质。 参照以下公式计算活性炭更换周期，本项目活性炭周期计算过程如下： 式中： T——更换周期，天； m——活性炭的用量，kg； s——动态吸附量，%； c——活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3； Q——风量，单位m3/h； t——运行时间，单位h/d。 本项目二级活性炭装填量为200kg，吸附装置处理效率约90%，削减的VOCs浓度为0.3935mg/m3，根据建设单位实际生产时间（300天），项目建成后活性炭约75天更换1次（3月/次，4次/年）。 表4-5活性炭吸附装置需要设计参数 参数名称 TA007技术参数值 箱体尺寸 1.2m*1.2m*1.5m 1.2m*1.2m*1.5m 活性炭类型 颗粒活性炭 颗粒活性炭 活性炭碘值（mg/g） 800 800 填充活性炭比表面积（m2/g） >850 >850 活性炭密度（g/cm3） 0.5 0.5 有效吸附量（kg/kg） 0.1 0.1 一次填充量（kg） 100 100 填充层数 4层 4层 装填厚度 单层厚度0.15m 单层厚度0.15m 停留时间 1.25s 1.25s 气流速度 0.48m/s（低于0.6m/s） 更换频次 75天更换1次 75天更换1次 配套风机风量（m3/h） 16000 总吸附效率（%） ≧90 本项目废气产生后由风机吸入集气罩，在抽吸过程中会有大量冷风掺入，可大幅度降低废气温度，再加上管道输送废气时会散热（散热措施为风冷），最终废气进入活性炭箱体的温度基本在40℃以下，不会高于40℃，因此满足废气进入活性炭箱体温度不能高于40℃的要求。 ③项目活性炭装置与《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）的相符性分析如下： 表4-6与《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）相符性分析 要求 相符性分析 污染物与污染负荷 进入吸附装置的颗粒物含量宜低于1mg/m3 项目废气主要为壳体烧结非甲烷总烃，无颗粒物。 进入吸附装置的废气温度宜低于40℃ 项目废气经集气罩和管道收集后温度低于40℃，因此不考虑废气降温 工艺设计一般规定 在进行工艺路线选择之前，根据废气中有机物的回收价值和处理费用进行经济核算，优先选择回收工艺 项目废气产生量和浓度较低，回收难度大，因此不考虑回收工艺 治理工程的处理能力应根据废气的处理量确定，设计风量应按照最大废气排放量的120%进行设计 项目设计风量大于计算废气排放量的120% 吸附装置的净化效率不得低于90% 项目设计吸附效率为90% 排气筒的设计应满足GB50051的规定 项目排气筒设计满足GB50051的规定 工艺设计废气收集 应尽可能利用主体生产装置本身的集气系统进行收集。集气罩的配置应与生产工艺协调一致，不影响工艺操作。在保证收集能力的前提下，应结构简单，便于安装和维护管理 项目集气罩安装不影响工艺操作，结构简单，便于安装和维护要求 确定集气罩的吸气口位置、结构和风速时，应使罩口呈微负压状态，且罩内负压均匀 罩口呈微负压状态，且负压均匀，并确保距集气罩开口面最远处的VOCs排放位置的风速不低于0.3m/s 集气罩的吸气方向应尽可能与污染气流运动方向一致，防止集气罩周围气流紊乱，避免或减弱干扰气流和送风气流对吸气气流的影响 集气罩计划设置在工位上方，与产生的废气流动方向一致 当废气产生点较多、彼此距离较远时，应适当分设多套收集系统 废气产生点均设置集气罩 吸附剂 采用颗粒状吸附剂时，气体流速宜低于0.6m/s 项目采用颗粒状吸附剂吸附，设计气体进入活性炭箱内流速小于0.6m/s，保证其吸附时间 二次污染物控制 更换后的过滤材料、吸附剂和催化剂的处理应符合国家固体废弃物处理与处置的相关规定 项目更换后的废活性炭要求作为危废管理 ⑤排气筒设置合理性分析 根据苏环办〔2014〕3号文等文件的要求：排气筒高度应按规范要求设置，末端治理设施的进、出口要设置采样口并配备便于采样的设施（包括人梯和平台）。严格控制企业排气筒数量，同类废气排气筒宜合并，排气筒高度应按环境影响评价要求确定，且至少不低于15m。根据现场踏勘，本项目设备及烟囱位于车间南侧，烟囱高度设计按高出周围建筑5m设计，周围建筑高度为12m，故本项目排气筒设置15m合理。 （4）污染源参数调查 表4-7主要废气污染源参数一览表（点源） 编号 名称 排气筒底部中心坐标/° 排气筒底部海拔高度/m 排气筒参数 年排放小时数h 排放工况 污染物排放速率/kg/h X Y 高度/m 内径/m 烟气流速/m/s 温度/℃ 流量/m3/h DA002 点源 121°1'18" 31°21'19" 1.9 15 0.5 0.5 25 16000 2000 正常 非甲烷总烃0.0009 表4-8主要废气污染源参数一览表（矩形面源） 编号 名称 面源起点坐标/m 海拔高度/m 矩形面源 年排放小时/h 排放工况 污染物排放速率/kg/h X Y 长度/m 宽度/m 与正北夹角/° 有效高度/m 1 车间 121°1'18" 31°21'19" 1.9 69 15 0 4 2000 正常 非甲烷总烃0.001 颗粒物0.00443 （5）非正常况源强分析 非正常排放主要是指生产过程中开停车、检修、发生故障情况下污染物的排放。非正常排放大小及频率与生产装置的工艺水平、操作管理水平等因素有密切的关系，若没有严格的处理措施，往往是造成污染的重要因素。 项目涉及的废气主要是壳体烧结过程中产生的非甲烷总烃和焊接工序产生的颗粒物；因此，项目非正常情况主要为喷淋（塔部顶端含除雾装置）+二级活性炭废气处理装置和脉冲滤筒除尘器故障，导致处理能力下降，最坏情况为处理效率为0的情况下，污染物直接排放。 表4-9项目非正常状况下污染物排放源强量 序号 污染源 非正常原因 污染物名称 非正常排放浓度/mg/m3 非正常排放速率/kg/h 单次持续时间/h 发生频次次/年 应对措施 1 DA002 处理装置故障 非甲烷总烃 0.506 0.0081 0.5 0-1 停产检修 2 车间 处理装置故障 颗粒物 / 0.00443 0.5 0-1 停产检修 为预防非正常工况的发生，建设单位拟采取的措施为： ①保证废气处理设施的稳定运行。对于影响废气处理设施稳定运行的关键设备应设置备用设备、用电应同时接入应急电源等； ②保证项目废气在废气处理设施的处理范围内，因此，项目应严格控制生产过程中废气的产生、分类在设计范围内。 ③活性炭吸附过程产生吸附热，容易引起热量的积累，存在一定的风险。本项目活性炭主要吸附有机废气存在一定的爆炸风险。项目活性炭吸附装置气体进出口和吸附装置内部设有多个温度测定点和相应的温度显示调节仪，随时显示各点温度。当温度超过设定最高温度时，立即发出报警信号，并且自动开启降温装置。通过自动降温装置的降温，有效阻止活性炭吸附装置火灾爆炸的风险。安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况。为防止非正常排放工况产生，严格环保管理，建立净化装置运行台账，尽可能避免废气装置失效情况的发生； ④在废气处理设备异常或停止运行时，产生废气的各工序必须相应停止生产； ⑤建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对排放的各类废气污染物进行定期检测。 通过以上措施，能保证如发生故障能在1h内发现并处理完成。 （6）达标排放情况分析 项目壳体烧结非甲烷总烃收集后经TA007（喷淋（塔部顶端含除雾装置）+二级活性炭装置）处理，由15米DA002排气筒排放（风量为16000m3/h，处理效率90%，排气筒内径0.5m）； 表4-10项目有组织废气达标情况 编号 排放口名称 污染物名称 排放情况 排放标准 达标情况 浓度/mg/m3 速率/kg/h 排放量t/a 浓度/mg/m3 速率/kg/h 1 DA002 非甲烷总烃 0.1125 0.0009 0.0018 60 3.0 达标 由上表可见，本项目DA002有组织非甲烷总烃排放浓度能满足江苏省《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表1标准。 建设单位拟采取以下措施对无组织排放废气进行控制： ①尽量采用密封性能好的生产设备； ②加强生产管理及维护，规范操作，增强意识； ③加强车间通风，使车间内的无组织废气满足相应的车间浓度标准。 通过以上措施，企业无组织排放废气非甲烷总烃可达到江苏省《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)中表3相关标准，通过车间通风等措施，降低污染物浓度，对环境空气影响较小。 （7）大气监测计划 对照生态环境部印发的《重点排污单位名录管理规定（试行）》（环办监测[2017]86号），本项目建设单位不属于重点排污单位，依据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942—2018），项目废气的日常监测计划建议见表4-11。 表4-11建设项目日常监测计划建议 类别 监测布点 监测因子 监测频次 执行标准 废气 有组织 DA001 非甲烷总烃 1次/年 江苏省《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表1中排放限制要求 DA002 非甲烷总烃 1次/年 江苏省《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表1中排放限制要求 无组织 上风向1个点、下风向3个点 颗粒物 1次/年 江苏省《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表3标准 上风向1个点、下风向3个点 非甲烷总烃 1次/年 车间门窗外（5号） 非甲烷总烃 1次/年 江苏省《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表2相关标准 车间门窗外（1号） 非甲烷总烃 1次/年 （6）大气环境影响 项目位于工业区，壳体烧结非甲烷总烃收集后经TA007（喷淋（塔部顶端含除雾装置）+二级活性炭吸附）处理，由15米DA002排气筒排放，满足江苏省《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表1中排放限制要求；焊接工序颗粒物集气罩收集后，由脉冲滤筒除尘器处理，处理后无组织排放。颗粒物江苏省满足《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表3中排放限制要求；厂区内非甲烷总烃可达江苏省《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)中表2标准，因此，本项目废气排放均可实现达标排放且排放量较小，对周围大气环境影响较小。 2、废水 （1）废水产生及排放情况 技改项目不新增员工，无生产废水排放。 3、噪声 （1）噪声源及降噪情况 项目高噪声设备主要为热处理炉、箱式炉、闭式冷却塔、制壳设备、空压机、风机等机械噪声，噪声级75～85dB（A）。 建设单位拟采取以下降噪措施： 1）控制设备噪声 在设备选型时选用先进的低噪声设备，在满足工艺设计的前提下，尽量选用低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强； 2）设备减振、隔声、消声器 高噪声设备安装减震底座，风机进出口加装消声器。 3）加强建筑物隔声措施 高噪声设备合理布置设备的位置，有效利用了建筑隔声，并采取隔声、吸声材料制作门窗、墙体等，防止噪声的扩散和传播，正常生产时门窗密闭。 4）强化生产管理 确保各类防治措施有效运行，各设备均保持良好运行状态，防止突发噪声。 表4-12建设项目噪声源强调查清单（室外） 序号 声源名称 型号 设备数量（台） 空间相对位置/m 声源源强 声源控制措施 运行时段 X Y Z 声功率级/dB(A) 1 风机 16000m3/h 1 54 0 0 80 减振底座、消声器 9:00-17:00 2 空压机 / 2 53 10 0 80 表4-13建设项目噪声源强调查清单（室内） 序号 声源名称 设备数量（台/套） 声源源强 声源控制措施 空间相对位置/m 距室内边界距离/m 室内边界声级/dB(A) 运行时段 建筑物插入损失/dB(A) 建筑物外噪声 声功率级/dB(A) X Y Z 声压级/dB(A) 建筑物外距离/m 1 热处理炉 1 85 厂房隔声、装减振底座 30 10 0 E:35 S:10 W:40 N:5 E:54.12 S:65 W:52.96 N:71.02 8h/d 20 E:34.12 S:45 W:32.96 N:51.02 1 2 箱式炉 1 85 57 10 0 E:40 S:10 W:35 N:5 E:52.96 S:65 W:54.12 N:71.02 8h/d 20 E:32.96 S:45 W:34.12 N:51.02 1 3 闭式冷却塔 1 80 79 40 0 E:52 S:10 W:23 N:5 E:45.68 S:60 W:52.77 N:66.02 8h/d 20 E:25.68 S:40 W:32.77 N:46.02 1 4 制壳设备 4 75（等效后81.02） 63 40 5 E:41 S:10 W:34 N:5 E:48.76 S:61.02 W:50.39 N:67.04 8h/d 20 E:28.76 S:41.02 W:30.39 N:47.04 1 注：空间相对位置以1#车间东南角为坐标原点。 （2）噪声预测 建设项目选择东、西、南、北厂界作为关心点，根据声环境评价导则（HJ2.4-2021）的规定，选取预测模式，根据声能量在空气传播中衰减模式计算出某声源在环境中任意一点的声压级。由于本项目声源均设置于室内，预测步骤如下： ①首先计算出某个室内靠近围护结构处的声压级： 式中：L1——某个室内声源在靠近围护结构处产生的声压级； Lw——某个声源的声功率级； r1——室内某个声源与靠近围护结构处的距离； R——房间常数，根据房间内壁的平均吸声系数与内壁总面积计算； Q——方向因子，半自由状态点声源Q＝2； ②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的声压级： ③计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中：TL——构件隔声损失，双面粉刷砖墙。 ④将室外声级L2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级Lw： 式中：S为透声面积，m2。 ⑤采用户外声传播衰减公式预测各主要设备噪声对环境的影响。 式中：Lp(r)—距声源r处预测点噪声值，dB（A）； Lp(r0)—参考点r0处噪声值，dB（A）； Adiv—几何发散衰减，dB（A）； Aatm—大气吸收衰减，dB（A）； Abar—屏障衰减，dB（A）； Agr—地面效应，dB（A）； Amisc—其他多方面效应衰减，dB（A）； r—预测点距噪声源距离，m； r0—参考位置距噪声源距离，m。 建设项目噪声影响预测结果见表4-14。 表4-14工业企业厂界噪声预测结果与达标分析表 声环境保护目标名称 噪声背景值/dB(A) 噪声现状值/dB(A) 噪声标准/dB(A) 噪声贡献值/dB(A) 噪声预测值/dB(A) 较现状增量/dB(A) 超标和达标情况 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 东厂界 — — 57.7 47.9 65 55 37.54 — 57.74 — 0.04 — 达标 达标 南厂界 — — 58.6 48.5 65 55 49.34 — 59.09 — 0.49 — 达标 达标 西厂界 — — 58.2 48.5 65 55 38.78 — 58.25 — 0.05 — 达标 达标 北厂界 — — 57.6 47.3 65 55 55.36 — 59.63 — 2.03 — 达标 达标 本项目噪声主要来源于机械设备运转噪声，其噪声源强为75~85dB(A)，经减振、厂房隔声、距离衰减后，昼间、夜间厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求，对周边环境影响很小，不会降低项目所在地现有声环境功能级别。因此，不会对声环境造成影响。 （3）声环境监测计划 对照生态环境部印发的《重点排污单位名录管理规定（试行）》（环办监测[2017]86号），本项目建设单位不属于重点排污单位。《排污单位自行监测技术指南 金属铸造工业》（HJ1251-2022）、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）要求，声环境的日常监测计划建议见表4-15。 表4-15声环境监测计划表 环境因素 监测点 监测因子 监测频率 执行标准 噪声 厂界四周 Leq(A) 1次/季度 《工业企业厂界环境噪声排放标 准》（GB12348-2008）3类标准 4、固体废弃物 （1）固体废弃物产生环节 技改项目营运期固体废物主要为废焊渣、废空心球、喷淋废液、废活性炭、含油金属屑。 废活性炭：根据废气部分工程分析，TA007废气处理装置活性炭箱每75个工作日更换一次（0.8+0.0144），则废活性炭产生量为0.82t/a（活性炭+吸附有机物），委托有资质单位进行处理。 含油金属屑：毛坯件车床加工过程中需添加切削液，产生的含油金属屑约0.2t/a，委托有资质单位进行处理。 废空心球：壳体烧结工序废气处理设施为喷淋（塔部顶端含除雾装置）+二级活性炭吸附装置，除雾装置产生的废空心球约0.01t/a。 喷淋废液：壳体烧结工序废气处理设施为喷淋（塔部顶端含除雾装置）+二级活性炭吸附装置，喷淋塔产生的喷淋废液约0.01t/a。 废焊渣：废焊渣产生量为0.01t/a，外售物资回收单位。 （2）建设项目副产物产生情况分析 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），对建设项目产生的物质（除目标产物，即：产品、副产品外），依据产生来源、利用和处置过程鉴别属于固体废物并且作为固体废物管理的物质，判定依据及结果见表4-16。 表4-16建设项目副产物产生情况汇总表 序号 副产物名称 产生工序 形态 主要成分 产生量（t/a） 种类判断 固体废物 副产品 判定依据 1 废活性炭 废气处理 固态 有机物等 0.82 √ / 固体废物鉴别标准通则（GB34330-2017） 2 含油金属屑 车加工 半固态 废切削液等 0.2 √ / 3 废空心球 废气处理 固态 有机废气等 0.01 √ / 4 喷淋废液 废气处理 液态 废液等 0.01 √ / 5 废焊渣 焊接 固态 焊丝等 0.01 √ / （3）固体废物属性判定 根据《国家危险废物名录》(2025年)以及《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019）对建设项目产生的固体废物进行判定是否属于危险废物。 表4-17固体废物分析结果汇总表 序号 固废 名称 属性 产生工序 形态 主要 成分 危险特性鉴别方法 危险特性 废物类别 废物代码 产生量t/a 1 废活性炭 危险废物 废气处理 固态 有机物等 国家危险废物名录（2025年） T HW49 900-039-49 0.82 2 含油金属屑 车加工 半固态 废切削液等 T HW09 900-006-09 0.2 3 废空心球 废气处理 固态 有机废气等 T HW49 900-041-49 0.01 4 喷淋废液 废气处理 液态 废液等 T HW49 900-047-49 0.01 为降低项目危险废物对周边或相关环境的影响，企业拟采取如下防治措施：项目危废拟交由专人进行管理，危险废物利用专用容器运送至危废贮存场所暂存，定期委托有资质单位处置。建设项目危废产生、储存、处置等情况见表4-18。 表4-18建设项目危险废物汇总表 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量t/a 产生工序 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 废活性炭 HW49 900-039-49 0.82 废气处理 固态 有机物等 有机物等 3月 T 分类收集至危废库、分区储存、交有资质单位 含油金属屑 HW09 900-006-09 0.2 车加工 半固态 废切削液等 废切削液等 3月 T 废空心球 HW49 900-041-49 0.01 废气处理 固态 有机废气等 有机废气等 3月 T/In 喷淋废液 HW49 900-047-49 0.01 废气处理 液态 废液等 废液等 3月 T/C/I/R （4）固体废弃物处置方式 表4-19项目固体废物利用处置方式 序号 固体废物名称 属性 废物代码 产生量（t/a） 利用处置方式 利用处置单位 1 废活性炭 危险废物 900-039-49 0.82 委托处理 有资质单位 2 含油金属屑 危险废物 900-006-09 0.2 委托处理 有资质单位 3 废空心球 危险废物 900-041-49 0.01 委托处理 有资质单位 4 喷淋废液 危险废物 900-047-49 0.01 委托处理 有资质单位 表4-20全厂固废情况一览表 序号 固体废物名称 属性 废物代码 原有项目产生量（t/a） 技改环评增加量（t/a） 全厂产生量（t/a） 利用处置方式 1 废金属泥 一般固废 900-001-S17 1 0 1 外售及综合利用 2 金属边角料 900-001-S17 3 0 3 3 废模具 900-099-S5 30 0 30 4 废滤袋及滤筒 900-009-S59 0.05 0 0.05 5 粉尘 900-009-S59 0.078 0.02 0.098 6 次品 900-001-S17 0.8 0 0.8 7 废焊渣 900-009-S59 0 0.01 0.01 8 废切削液 危险废物 900-006-09 3 0 3 委托有资质单位处理 9 废切削液桶 900-041-49 0.1 0 0.1 10 废润滑油 900-209-08 3 0 3 11 废润滑油桶 900-249-08 0.1 0 0.1 12 废活性炭 900-039-39 1 0.82 1.82 13 含油金属屑 900-006-09 0 0.2 0.2 14 废油 900-249-08 0.05 0 0.05 15 废滤网 900-249-08 0.1 0 0.1 16 废空心球 900-041-49 0 0.01 0.01 17 喷淋废液 900-047-49 0 0.01 0.01 18 生活垃圾 生活垃圾 900-041-49 5 5 5 环卫部门清运 （5）环境管理要求 ①一般固体废物储存场所 技改项目依托原有面积为10平方米的一般固废暂存区，一般工业固废经收集后按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求进行临时贮存后，由资源回收单位回收利用。项目一般工业固废贮存场所应按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及2023年修改单要求设置环保图形标志。 ②危险废物贮存场所 A、危险废物贮存库（设施）选址可行性分析 扩建项目依托原有面积为25平方米的危废贮存库，在危废贮存库建造过程中，企业按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行建设。项目危废贮存库在做到该文件的要求基础上，且建设项目区域内无水源保护、其他生态保护目标，因此，项目的危废贮存库所选址是可行的。 B、危废贮存库设置合理性分析 项目危废贮存库基本情况见下表： 表4-21企业危险废物贮存库（设施）基本情况表 序号 贮存场所名称 危险废 物名称 危险废物类别 危险废 物代码 位置 占地 面积 贮存 方式 贮存 能力 贮存 周期 1 危废贮存库 废切削液 HW09 900-006-09 车间 25m2 桶装、密封 20t 3月 2 废切削液桶 HW49 900-041-49 袋装、密封 3月 3 废润滑油 HW08 900-209-08 桶装、密封 3月 4 废润滑油桶 HW08 900-249-08 袋装、密封 3月 5 废活性炭 HW49 900-039-49 袋装、密封 3月 6 含油金属屑 HW09 900-006-09 袋装、密封 3月 7 废油 HW08 900-249-08 袋装、密封 3月 8 废滤网 HW08 900-249-08 袋装、密封 3月 9 废空心球 HW49 900-041-49 袋装、密封 3月 10 喷淋废液 HW49 900-047-49 袋装、密封 3月 根据上表，结合工程分析确定的项目危废产生量可知：企业危险废物全厂产生量约为8.39t/a，本项目依托现有危废库面积25m2，危废密度按0.8t/m3，贮存高度按1m计，贮存能力为20t/a，其危废贮存能力满足储存需求，因此，技改项目依托原有项目危废贮存库用于危险废物暂存可行。 （6）危险废物贮存库（设施）环境影响分析 ①对环境空气的影响 项目危险废物储存时环境温度为常温，其内有机物挥发性很小，且贮存过程中按要求必须以密封包装，无废气逸散，因此对周边大气环境基本无影响。 ②对地表水的影响： 项目危废贮存库位于车间内，地面做好防腐、防渗处理，同时针对液态危废还建有导流沟和收集槽（导流沟、收集槽做好防腐、防渗处理），因此具有防雨、防漏、防渗措施，当事故发生时，不会产生废液进入厂区雨水系统，对周边地表水产生不良影响。 ③对地下水的影响： 危废贮存库按照《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2023）》，进行防腐、防渗，暂存场所地面铺设等效2mm厚高密度聚乙烯防渗层，渗透系数≤10-10cm/s，设集液托盘，正常情况下不会泄漏至室外污染土壤和地下水，不会对区域地下水环境产生影响。 ④对环境敏感保护目标的影响： 本项目暂存的危险废物都按要求妥善保管，暂存场地地面按控制标准的要求做了防渗漏处理，一旦发生泄漏事故及时采取控制措施，环境风险水平在可控制范围内。 （7）运输过程的环境影响分析 项目危险废物在处置单位来厂收货或运输的过程中，如不按照有关规范和要求对危险废物进行包装，会污染厂区土壤和地下水，遇下雨经地表径流进入河流会引起地表水体的污染。应将危险废物全部采用加盖桶装，顶部的出料口旋紧后整体密闭，可以有效避免危险废物在厂区内收货、运输过程中的挥发、溢出和渗漏。 项目危险废物在运输过程中发生泄漏时，接触土壤、水体会造成一定程度的污染。项目各危险固废均按照相应的包装要求进行包装，企业危险固废外运委托有资质的单位进行运输；主要采用公路运输，运输过程严格按照《道路危险货物运输管理规定》执行，运输路线主体原则为：转运车辆运输途中不得经过医院、学校和居民区等入口密集区域，避开饮用水水源保护区、自然保护区等环境敏感区；运输车辆按GB13392设置车辆标志，且在危险废物包装上设置毒性及易燃性标志。 综上，危险废物运输严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)和《危险废物转移管理办法》（部令第23号）相关要求执行，危险废物运输控制措施可行。 （8）污染防治措施及其经济、技术分析 ①一般固废贮存场所（设施）污染防治措施 本项目产生的一般工业固体废物。固废均为固态，在处置前均存放在室内仓库，不会对周围土壤和地下水环境产生污染。 根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB18599-2020)建设，本项目一般工业固废的暂存区具体要求如下： a、贮存场所的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 b、一般工业固体废物贮存场所，禁止生活垃圾混入。 c、建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 d、按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及2023年修改单要求，贮存场规范张贴环保标志。 ②危险废物贮存库（设施）污染防治措施 危险废物贮存库位于1#厂房西侧和1#厂房5楼西北侧，根据上文分析，本项目危险废物贮存库贮存能力满足要求。 A、贮存物质相容性要求：在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存场所内分别堆放，除此之外的其他危险废物必须存放于容器中，存放用容器也需符合(GB18597-2023)标准的相关规定；禁止将不相容(相互反应)的危险废物在同一容器中存放；无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。 B、包装容器要求：危险废物贮存容器应当使用符合标准的容器盛装危险废物，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，完好无损，盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容。 C、危险废物贮存库要求：对于危险废物暂存区域应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)相关规定要求设置，地面进行耐腐蚀硬化处理，地基须防渗，地面表面无裂缝；不相容的危险废物需分类存放，并设置隔离间隔断；满足（防风、防雨、防晒、防渗漏），具备警示标识等方面内容，加强宣传培训，强化日常监管。 表4-22 危废贮存库建设要求 项目 具体要求 简要说明 收集、贮存、运输、利用、处置固危废的单位 A.贮存场所地面硬化及防渗处理； 地面硬化+环氧地坪 B.场所应有雨棚、围堰或围墙，并采取措施禁止无关人员进入； 防流失 C.设置废水导排管道或渠道； 场所四周建设收集槽（仓库四周有格栅盖板），并汇集到收集池 D.将冲洗废水纳入企业废水处理设施处理或危险废物管理； 冲洗废水、渗滤液、泄漏物一律作为危废管理 E.贮存液态或半固态废物的，需设置泄漏液体收集装置； 托盘 F.装载危险废物的容器完好无损。 装载危险废物的容器完好无损 表4-23 危废贮存库“三防”措施要求 “三防” 主要具体要求 危废对象 防扬散 全封闭 易挥发类 负压废气收集系统 遮阳 高温照射下易分解、挥发类 防风、覆盖 粉末状 防流失 室内仓库或雨棚 所有 围墙或围堰，大门上锁 出入口缓坡 单独封闭仓库、双锁 剧毒 防渗漏 包装容器须完好无损 液体、半固体类危废 地面硬化、防渗防腐 渗漏液体收集系统 D、危险废物贮存库管理要求 危废贮存库设立危险废物进出入台账登记管理制度，记录每次运送流程和处置去向，严格执行危险废物电子联单制度，实行对危险废物从源头到终端处理的全过程监管，确保危险废物100%得到安全处置。 ③生活垃圾收集后，应袋装化，每日由环卫部门统一清运。 （9）运输过程的污染防治措施 危险废物的收集、运输按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行。在运输过程中，按照《江苏省固体废物污染环境防治条例》中对危险废物的包装、运输的有关标准、技术规范和要求进行，有效防止危险废物转移过程中污染环境。项目需处理的危险废物采用专门的车辆，密闭运输，严格禁止抛洒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染。在危险废物的运输中执行《危险废物转移管理办法》（部令第23号）中有关的规定和要求。 建设单位须针对此对员工进行培训，加强安全生产及防治污染的意识，培训通过后方可上岗，对于固体废弃物的收集、运输要实施专人专职管理制度并建立好台账。 （10）环境管理与监测 ①本项目在日常营运中，应制定固废管理计划，将固废的产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立固废管理台账和企业内部产生和收集贮存部门危险废物交接制度。加强对危险废物包装、贮存的管理，严格执行危险废物转移联单制度，危险废物运输应符合本市危险废物运输污染防治技术规定，禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置等经营活动。 ②建设单位应通过“江苏省固体废物管理系统”进行危险废物申报登记。 ③企业为固体废物污染防治的责任主体，应建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。 ④危险废物贮存库按照要求设置警告标志，危废包装、容器和贮存场所应按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）有关要求张贴标识。 表4-24环境保护图形标志 排放口名称 图形标志 形状 背景颜色 图形颜色 提示图形符号 一般固废 暂存区 提示标志 正方形边框 绿色 白色 危险固废 存储相关 危废贮存设施外 警示标示 矩形边框 黄色 黑色 危废贮存设施内部分区 警示标示 矩形边框 黄色 黑色 危废标签 包装识别标签 矩形边框 桔黄色 黑色 （11）结论与建议 经采取上述措施后，本项目产生的固废均能有效处置，实现零排放，符合环保要求，同时做到固废收集、贮存、运输和处置等环节的污染控制，不会对周围环境造成不良影响。 5、土壤及地下水 建设项目运营期产生的废活性炭危险废物，如果任意堆放在项目场地范围内，除了造成土壤肥力下降，对土壤孔隙度等理化性质产生一定的影响外，其中的有毒有害元素将可能进入土壤，对土壤造成污染，并有可能污染地下水。 建设项目污染物包括生产、贮运装置及污染处理设施区，包括危废贮存等，根据污染区通过各种途径可能进入地下水环境的各种有毒有害原辅材料、中间物料、“三废”的泄露量（含跑、冒、滴、漏）及其他各类污染物的性质、产生及排放量，将污染区进一步分为简单防渗区、重点防渗区。 为尽量减轻对项目厂区周边地下水及土壤环境的影响，提出以下防治措施； 表4-25建设项目地下水污染防治分区防渗 防渗分区 厂内分区 需采取措施 重点防渗区 危险废物贮存库、原料仓库 贮存区符合采用基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 一般防渗区 车间 地面防渗需满足，等效黏土防渗层Mo≧1.5m，K≦1*10-7cm/s，可参照GB16889执行 简单防渗区 办公区 一般地面硬化 6、环境风险 本项目环境风险评价的目的是分析和预测项目存在的潜在风险、有害因素，项目运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 （1）评价依据 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中规定，本项目不存在重大危险源。但本项目所产生的危废属于一般毒性物质。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的内容“环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级和简单分析。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表4-28确定评价工作等级。 表4-26评价工作等级划分 环境风险潜势 IV、IV+ III II I 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a是相对详细评价工作内容而已，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 危险物质数量与临界量比值（Q）：计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存放总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）； 式中：q1，q2，...，qn——每种风险物质的最大存在量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种风险物质的临界量，t。 当Q＜1时，企业直接评为一般环境风险等级，该项目环境风险潜势为I。当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100，分别以Q1、Q2和Q3表示。 对比《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目危险物质为废活性炭（废气处理）等。其Q值计算如下： 表 4-27突发环境事件风险物质Q值计算表 序号 固体废物名称 属性 废物代码 原有项目产生量（t/a） 技改环评增加量（t/a） 全厂产生量（t/a） 利用处置方式 1 废切削液 危险废物 900-006-09 3 0 3 委托有资质单位处理 2 废切削液桶 900-041-49 0.1 0 0.1 3 废润滑油 900-209-08 3 0 3 4 废润滑油桶 900-249-08 0.1 0 0.1 5 废活性炭 900-039-39 1 0.82 1.82 6 含油金属屑 900-006-09 0 0.2 0.2 7 废油 900-249-08 0.05 0 0.05 8 废滤网 900-249-08 0.1 0 0.1 9 废空心球 900-041-49 0 0.01 0.01 10 喷淋废液 900-047-49 0 0.01 0.01 11 生活垃圾 生活垃圾 900-041-49 5 5 5 环卫部门清运 表4-28突发环境事件风险物质Q值计算表 序号 物质名称 突发环境事件风险物质 临界量（吨） 最大暂存量（吨） Q值 合计 1 废活性炭（废气处理） 健康危险急性毒性物质（类别2，类别3） 50 1.82 0.0364 0.2514 2 废切削液 健康危险急性毒性物质（类别2，类别3） 50 3 0.06 3 废切削液桶 健康危险急性毒性物质（类别2，类别3） 50 0.1 0.002 4 废润滑油 健康危险急性毒性物质（类别2，类别3） 50 3 0.06 5 废润滑油桶 健康危险急性毒性物质（类别2，类别3） 50 0.1 0.002 6 含油金属屑 健康危险急性毒性物质（类别2，类别3） 50 0.2 0.004 7 废油 健康危险急性毒性物质（类别2，类别3） 50 0.05 0.001 8 废滤网 健康危险急性毒性物质（类别2，类别3） 50 0.1 0.002 9 废空心球 健康危险急性毒性物质（类别2，类别3） 50 0.01 0.0002 10 喷淋废液 健康危险急性毒性物质（类别2，类别3） 50 0.01 0.0002 11 切削液 健康危险急性毒性物质（类别2，类别3） 50 3 0.06 12 润滑油 健康危险急性毒性物质（类别2，类别3） 50 3 0.06 根据上表企业Q=0.2514<1，环境风险潜势为I，故开展环境风险简单分析即可。 （2）环境敏感目标概况 企业最近的大气环境敏感目标为西北侧400米处的平巷新小区。 （3）环境风险识别 表4-29环境风险识别 序号 危险单元 主要危险物质 环境风险类型 1 危废贮存库 废活性炭（废气处理）等危废 液体危废泄露、火灾产生的伴生/次生污染事故 2 废气处理设施 活性炭、有机废气 废气直接排放、火灾产生的伴生/次生污染事故 3 原料存放区 润滑油等 润滑油等泄露、火灾产生的伴生/次生污染事故 （4）环境风险分析 润滑油、废切削液、废润滑油等如若发生泄漏，可能通过雨水冲刷和下渗影响土壤、地表水和地下水； 如若厂区物料遇明火发生火灾事故，未燃烧物质及CO等燃烧产物进入大气中，会对周围大气环境造成污染影响，对厂区员工和紧邻企业财产及人员生命造成威胁；消防用水在短时间内大量漫流，可能会通过溢流出厂区地面，污染土壤及下渗污染地下水。 （5）环境风险防范措施及应急要求 1）泄漏事故防范措施 当发生物料泄漏时，应立即切断火源，隔离泄漏污染区，严格限制人员出入。同时向主管负责人报告。查找并切断泄漏源，防止进入下水道。 针对小量和大量泄漏情况，具体应急处置如下： A、小量泄漏应急处置：尽可能将溢流液收集到有盖容器内，用沙土或其它惰性材料吸收残液，也可用不燃性分散剂制成的乳液或肥皂水、洗涤剂洗刷，并使用装置将废液等全部收集专用容器中，与使用过的吸附物一起，按照危险废物进行委外处理。 B、大量泄漏应急处置：首先应将泄漏物控制在围堰或构筑消防沙袋围堤，用泡沫覆盖，降低蒸汽灾害，并转移至应急收集空间内，回收或按照危险废物进行委外处理。 2）废气事故排放风险防控措施 平时加强废气处理设施的管理及维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行检修及维护，加强车间巡逻和监控，确保废气处理系统正常运行；.建立健全的环保机构，配置必要的监测仪器，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制；一旦发现设施故障，立即联络各生产环节停止生产，确保找到故障原因并解除故障后方可重新启动。 3）危废贮存库风险防控措施 加强管理工作，设专人负责危险废物的贮存、厂区内运输以及使用。危废贮存库内危险固废应分类收集安置，远离火种、热源；划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合要求；危废堆场地面防渗，防止对地下水的影响。建立健全突发环境事件应急体系，制定环境事件风险应急预案。 4）火灾事故防范措施 生产车间、原料仓库等场所配置足量的泡沫、干粉等灭火器，并保持完好状态。厂区留有足够的消防通道。生产车间、仓库设置消防给水管道和消防栓。厂部要组织义务消防员，并进行定期的培训和训练。对有火灾危险的场所设置自动报警系统，一旦发生火灾，立即做出应急反应。 5）事故应急池与雨水排放口截止阀 为杜绝事故性废水排放，厂区内设置事故应急处理池，一旦发生事故，应立即停止生产，同时厂区雨水排口设控制闸阀，一旦发生事故排放（包括火灾消防水），立即关闭闸阀，消防尾水进入事故应急池，防止不合格水外排，以减少对外环境的影响。 6）突发环境事件应急预案 制定突发环境事件风险事故应急预案是在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序地实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失，企事业单位突发环境事件应急预案内容和编制要求包括：综合预案内容和编制要求（总则、组织机构与职责、监控预警、信息报告、环境应急监测、环境应急响应、应急终止、事后恢复、保障措施、预案管理）及专项预案内容与要求（总体要求、突发环境事件特征、应急组织机构、应急处置程序、应急处置措施）、现场处置预案内容与要求（总体要求、环境风险单元特征、应急处置要求、应急处置卡）。 公司须按照《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》（DB32/T3795-2020）的要求编制环境风险事故应急预案，报相应部门备案，并定期组织学习事故应急预案和演练，根据演习情况结合实际对预案进行适当修改。应急队伍要进行专业培训，并要有培训记录和档案，厂区内部配备消防沙、灭火器、医疗箱等应急物资，发生应急事故时可第一时间进行应急。同时，加强各应急救援专业队伍的建设，配有相应器材并确保设备性能完好，保证企业与区域应急预案衔接与联动有效。一旦发生事故，立即启动应急预案；并及时向生态环境主管部门报告。 综上，生产管理中，只要严格执行国家有关法律法规，落实各项安全措施，做好工作，确保规范管理，造成环境污染事故的概率很低。 （6）结论分析 企业应结合运营期间的具体情况不断完善风险防范措施、应急预案，最大限度地防止风险事故的发生，加强环境风险管理，严格遵守有关防火的各类相关规定，事故发生后应立即启动应急预案，有组织地进行抢险、救援和善后恢复、补偿工作，以周到有效的措施来减缓事故对周围环境造成的危害和影响，可将环境风险降低至可接受范围。 表4-30建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 昆山信强金属工业有限公司金属制品加工技改项目 建设地点 （江苏）省 （苏州）市 昆山市 经济技术开发区 大同路12号 地理坐标 121度1分34.993秒 31度21分12.725秒 主要危险物质及分布 主要危险物质：废切削液、废润滑油、含油金属屑、废活性炭（废气处理）、废润滑油桶、废切削液桶、润滑油、切削液等 分布位置：危废贮存库、原料仓库 环境影响途径及危害后果 本项目环境风险类型主要为泄漏，危废库物料泄漏引发的环境污染事故，若处置不当，会对周边大气、地表水、地下水环境造成不良影响。 风险防范措施要求 ①泄漏事故防范措施：针对小量和大量泄漏情况，分别按对应措施进行收集，物料按照危险废物进行委外处理； ②废气事故排放防范措施：平时加强废气处理设施的管理及维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行检修及维护，加强车间巡逻和监控，确保废气处理系统正常运行；.建立健全的环保机构，配置必要的监测仪器，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制；一旦发现设施故障，立即联络各生产环节停止生产，确保找到故障原因并解除故障后方可重新启动； ③危废贮存库风险防控措施：加强管理工作，设专人负责危险废物的贮存、厂区内运输以及使用。危废贮存库内危险固废应分类收集安置，远离火种、热源；划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合要求；危废堆场地面防渗，防止对地下水的影响。建立健全突发环境事件应急体系，制定环境事件风险应急预案； ④火灾事故防范措施：生产车间、原料仓库等场所配置足量的泡沫、干粉等灭火器，并保持完好状态。厂区留有足够的消防通道。生产车间、仓库设置消防给水管道和消防栓。厂部要组织义务消防员，并进行定期的培训和训练。对有火灾危险的场所设置自动报警系统，一旦发生火灾，立即做出应急反应； ⑤厂区内应设置事故应急处理池，一旦发生事故，应立即停止生产，同时厂区雨水排口设控制闸阀。一旦发生事故排放（包括火灾消防水），立即关闭闸阀，防止不合格水外排； ⑥编制环境风险事故应急预案，完成备案，定期组织学习事故应急预案和演练。 7、环境管理 1）环境保护责任主体与环境影响考核点 本项目环境保护责任主体为昆山信强金属工业有限公司。环境噪声影响考核点为项目厂界外1米，大气环境影响考核点为企业厂界处，水环境影响考核点为项目生活污水纳管口。 2）环境管理机构与职能 环境管理机构主要职能是研究决策公司环保工作的重大事宜，负责制定公司环境保护规划和进行环境管理，监督企业环保设施的运行效果，配合环保部门对企业的环境目标考核。环境管理机构由企业法人代表担任主管，并有专人分管和负责环保工作。 3）环境管理的原则 针对企业特点，遵循以下基本原则： ①按“可持续发展战略”，正确处理发展生产和保护环境的关系，把经济和环境效益统一起来。 ②把环境管理作为企业管理的一个组成部分，并贯穿于生产全过程，将环保指标纳入生产计划指标，同时进行考核和检查。 ③加强全公司职工环境保护意识，专业管理与群众管理相结合。 （4）环境管理内容 ①组织学习和贯彻执行国家及地方的环保方针、政策、法令、条例，进行环境保护教育，增强公司职工的环境保护意识。 ②建立环境管理制度，包括机构的工作任务，档案及人员管理，环保设施的运行管理，排污监督和考核等方面内容。 ③负责委托进行项目环境影响评价、竣工验收及上报相关报告，落实并监督环保设施的“三同时”，并在生产过程中检查环保装置的运行和日常维护情况。 ④进行公司内部排污口和环保设施的日常管理和对相关岗位监督考核。 ⑤企业应满足开展应急预案编制或修订的要求。 8、安全风险辨识 根据江苏省生态环境厅、江苏省应急管理厅联合发文《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号）的要求，企业要对脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、RTO焚烧炉等六类环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。本项目不涉及粉尘治理，因此无需开展安全风险辨识。

五、环境保护措施监督检查清单

内容要素	排放口（编号、名称）/污染源	污染物项目	环境保护措施	执行标准
大气环境	DA002	非甲烷总烃	收集后通过TA007（喷淋（塔部顶端含除雾装置）+二级活性炭装置）+15米DA002排气筒	江苏省《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)中表1相关标准
焊接	颗粒物	收集后通过脉冲滤筒除尘器处理，处理后无组织排放	江苏省《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)中表3相关标准
厂界	非甲烷总烃	加强车间通风无组织排放	江苏省《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)中表3相关标准
车间外	非甲烷总烃	加强通风	江苏省《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)中表2相关标准
地表水环境	/	/	/	/
声环境	加工设备等	Leq（A）	厂房隔音、距离衰减等	《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准
电磁辐射	/	/	/	/
固体废物	企业依托原有1座危废贮存库25m2，危险废物贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集储存运输技术规范》（HJ2025-2012）相关规定要求进行危险废物的贮存； 废活性炭（废气处理）、含油金属屑等危险废物分类密封、单独存放，委托有资质单位处理。
土壤及地下水污染防控措施	原料仓库、危险废物存储时，贮存区符合采用基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。
生态保护措施	不涉及
环境风险防范措施	①泄漏事故防范措施：针对小量和大量泄漏情况，分别按对应措施进行收集，物料按照危险废物进行委外处理； ②废气事故排放防范措施：平时加强废气处理设施的管理及维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行检修及维护，加强车间巡逻和监控，确保废气处理系统正常运行；建立健全的环保机构，配置必要的监测仪器，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制；一旦发现设施故障，立即联络各生产环节停止生产，确保找到故障原因并解除故障后方可重新启动； ③危废贮存库风险防控措施：加强管理工作，设专人负责危险废物的贮存、厂区内运输以及使用。危废贮存库内危险固废应分类收集安置，远离火种、热源；划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合要求；危废堆场地面防渗，防止对地下水的影响。建立健全突发环境事件应急体系，制定环境事件风险应急预案； ④火灾事故防范措施：生产车间、原料仓库等场所配置足量的泡沫、干粉等灭火器，并保持完好状态。厂区留有足够的消防通道。生产车间、仓库设置消防给水管道和消防栓。厂部要组织义务消防员，并进行定期的培训和训练。对有火灾危险的场所设置自动报警系统，一旦发生火灾，立即做出应急反应； ⑤厂区内应设置事故应急处理池，一旦发生事故，应立即停止生产，同时厂区雨水排口设控制闸阀。一旦发生事故排放（包括火灾消防水），立即关闭闸阀，防止不合格水外排； ⑥编制环境风险事故应急预案，完成备案，定期组织学习事故应急预案和演练。
其他环境管理要求	1、执行排污许可制度 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，建设单位应在排放污染物之前按照相关要求办理排污许可手续，做到持证排污、按证排污。 2、实施竣工环保验收 环境保护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》办理环境保护设施竣工验收，经验收合格后方可投入生产。 3、信息公开 应当如实向社会公开企业主要污染物的名称、排放方式、排放浓度和总量、超标情况以及污染防治设施的建设和运行情况，接受社会监督。 4、应急预案 建设单位对应的突发环境事件应急预案待建设项目建设完毕后按要求及时备案环境应急预案。 5、危险废物管理计划和管理台账 根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）项目同一生产经营场所危险废物年产生量10t及以上且未纳入危险废物环境重点监管单位的单位，实行危险废物简化管理，危险废物管理计划和管理台账要求如下： （1）危险废物管理计划制定要求 ①按年度制定危险废物管理计划； ②于每年3月31日前通过江苏企业“环保脸谱”（一企一档）填写并提交当年度的危险废物管理计划； ③管理计划制定内容应包括单位基本信息、危险废物产生情况信息、危险废物贮存情况信息、危险废物减量化计划和措施、危险废物转移情况信息。 （2）危险废物管理台账制定要求 ①应建立危险废物管理台账，落实危险废物管理台账记录的责任人，明确工作职责，并对危险废物管理台账的真实性、准确性和完整性负法律责任； ②应根据危险废物产生、贮存、利用、处置等环节的动态流向，如实建立各环节的危险废物管理台账； ③分为电子管理台账和纸质管理台账两种形式，企业可通过江苏企业“环保脸谱”（一企一档）、企业自建信息管理系统或第三方平台等方式记录电子管理台账。 6、一般工业固体废物管理台账制定要求 按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部公告2021年第82号）要求，如实记录工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。 7、设施运维记录 建立废气处理设施运行台账、活性炭定期更换台账；落实环境监测等各项要求；加强环保设施的日常管理，确保排放的污染物长期、连续稳定达标排放。 8、其他环境管理要求 组织学习和贯彻执行国家及地方的环保方针、政策、法令、条例，进行环境保护教育，增强公司职工的环境保护意识。建立日常环境管理制度，包括机构的工作任务、档案及人员管理、生产及环保设施的运行管理和日常维护情况、排污监督和考核、事故应急措施等方面内容。建立废气处理设施运行台账、活性炭定期更换台账，落实环境监测等各项要求；加强环保设施的日常管理，确保排放的污染物长期、连续稳定达标排放。按照《企业环境信息依法披露管理办法》（生态环境部令第24号）的要求进行环境信息公开。

六、结论

综上所述，通过对项目所在地区的环境现状评价以及项目产生的环境影响分析，认为本项目在认真执行设计方案及环评中提出的污染防治措施后，产生的污染物对环境影响很小，从环境保护的角度分析，昆山信强金属工业有限公司金属制品加工技改项目的建设是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

项目分类	污染物名称	现有工程排放量（固体废物产生量）①	现有工程许可排放量②	在建工程排放量（固体废物产生量）③	本项目排放量（固体废物产生量）④	以新带老削减量（新建项目不填）⑤	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥	变化量⑦
DA001	非甲烷总烃	0.018	/	/	0	0	0.018	0
DA002	非甲烷总烃	0	/	/	0.0018	0	0.0018	+0.0018
无组织废气	颗粒物	0.002175	/	/	0.00133	0	0.003505	0
非甲烷总烃	0.0217	/	/	0.002	0	0.0237	+0.002
生活废水	污水量	640	/	/	0	0	640	0
COD	0.224	/	/	/	/	0.224	0
SS	0.128	/	/	/	/	0.128	0
氨氮	0.016	/	/	/	/	0.016	0
TP	0.0224	/	/	/	/	0.0224	0
TN	0.00192	/	/	/	/	0.00192	0
一般工业固废	废金属泥	1	/	/	0	/	1	0
金属边角料	3	/	/	0	/	3	0
废模具	30	/	/	0	/	30	0
废滤袋及滤筒	0.05	/	/	0	/	0.05	0
粉尘	0.078	/	/	0.02	/	0.098	+0.02
废焊渣	0	/	/	0.01	/	0.01	+0.01
次品	0.8	/	/	0	/	0.8	0
危险废物	废切削液	0.12	/	/	0	/	0.12	0
废切削液桶	11	/	/	0	/	11	0
废润滑油	27	/	/	0	/	27	0
废润滑油桶	1.5	/	/	0	/	1.5	0
废活性炭	1	/	/	0.82	/	1.82	+0.82
含油金属屑	0	/	/	0.2	/	0.2	+0.2
废油	0.05	/	/	0	/	0.05	0
废滤网	0.1	/	/	0	/	0.1	0
废空心球	0	/	/	0.01	/	0.01	+0.01
喷淋废液	0	/	/	0.01	/	0.01	+0.01
生活垃圾	生活垃圾	5	/	/	0	/	5	0

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图

附图一建设项目地理位置图

附图二-1昆山市城市总体规划图

附图二-2昆山经济技术经济技术开发区总体规划图

附图二-3昆山市B09规划编制单元控制性详细规划

附图三项目周边环境图

附图四-1项目厂区平面布置图

附图四-22#厂房（1#车间）平面布置图

附图四-31#厂房1楼（2#车间）平面布置图

附图四-41#厂房2楼（3#车间）平面布置图

附图四-51#厂房4楼（5#车间）平面布置图

附图五-1项目与江苏昆山天福国家湿地公园位置图

附图五-2项目与昆山市省级生态公益林位置图

附图六经济技术开发区域声功能区划图

附图七项目与昆山市国土空间规划近期实施方案图

其他工程师现场勘查相关照片

附件

附件1登记信息单及江苏省投资项目备案证

附件2建设单位营业执照

附件3厂房租赁合同

附件4土地房产证

附件5排水许可证

附件6现有项目环评、验收手续

附件7检测报告（KHT23-Y13029）

附件8检测报告（KHT23-Y13029-1）

附件9排污许可证

附件10危废处置合同

附件11一般固废处置合同

附件12环境卫生服务合同

附件13焊丝MSDS